Zał. 30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **System oczyszczania powietrza** | | |
| **Nazwa** | |  |
| **Typ** | |  |
| **Wytwórca** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż**  **2024** | |  |
| **Lp.** | **OPIS** | |
| 1. | Stacjonarny system dezynfekcji i aktywizacji powietrza. | |
| 2. | Urządzenie montowane w kanale wentylacyjnym lub w centrali wentylacyjnej | |
| 3. | Działanie w oparciu o proces konwersji katalitycznej | |
| 4. | Proces utleniania aktywowany poprzez światło UV | |
| 5. | Wydajność pojedynczego urządzenia: od 500 m³/h do 12000 m³/h w zależności od umiejscowienia w instalacji i jej wydajności. | |
| 6. | Atest PZH | |