|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stopień operacyjny** | | |
| **Nazwa** | |  |
| **Typ** | |  |
| **Wytwórca** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | |  |
| Lp. | OPIS | |
|  | Podest operacyjny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. | |
|  | Wyposażony w stopki antypoślizgowe. | |
|  | Możliwość poziomowania na nierównych powierzchniach. | |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180kg. | |
|  | Wymiary:  wysokość podestu min. 130 mm  szerokość podestu min. 480 mm  głębokość podestu min. 320 mm. | |