|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kanapa rozkładana** | | | |
| **Nazwa** | | |  |
| **Typ** | | |  |
| **Wytwórca** | | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | | |  |
| **Lp.** | | **OPIS** | |
|  | Sofa wypoczynkowa, rozkładana | | |
|  | Sofa o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) ok. 180 -200x85x80 cm (+/- 5 cm) | | |
|  | Sofa z podłokietnikami | | |
|  | Sofa powinna posiadać oparcie w formie wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem | | |
|  | Sofa rozkładana, tworząca wygodne miejsce do spania. Automat wspomagający rozkładanie | | |
|  | Siedzisko powinno posiadać sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka t30 | | |
|  | Szkielet sofy wykonany z drewna iglastego, płyty stolarskiej oraz sklejki | | |
|  | Wyścielenie włóknina filcowa oraz owata 100 | | |
|  | Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  - Ścieralność : 300 000 cykli  - Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2 lub równoważne w zakresie palności)  - Gramatura: min. 650 g/m2  - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester  - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi | | |