|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pistolet do mycia i osuszania** | | |
| **Nazwa** | |  |
| **Typ** | |  |
| **Wytwórca** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | |  |
| **Lp.** | **OPIS** | |
|  | Pistolet do mycia i osuszania narzędzi i wyposażenia medycznego. | |
|  | Pistolet typu Selecta zasilany wodą pitną, demineralizowaną, destylowaną lub sprężonym powietrzem. | |
|  | Podłączany do instalacji zasilającej wodnej za pomocą złączki z nakrętką narzutową, do wylewki baterii zlewozmywakowej (zamiast perlatora) lub do przyłączy zakończonych gwintem zewnętrznym 1/2”, 3/4”. | |
|  | Posiada w obudowie otwór umożliwiający powieszenie go na wieszaku przymocowanym do ściany w pobliżu stanowiska mycia lub osuszania. | |
|  | Posiada rączkę termicznie izolowaną. | |
|  | Wyposażony w min. 8 wymiennych końcówek. | |