|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meble wykonane w technologii 1.1 (opis technologii znajduje się na końcu dokumentu)** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | |  | |
| **Lp.** | **Wyposażenie** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **Ilość** |
|  | **POK. ORDYNATORA** |  |  |
|  | Szafa 2-drzwiowa ubraniowa 800x550x2000 mm | Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wyposażona w dwie półki oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa zamykana zamkiem.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Regał na dokumenty 600x550x2000mm | Regał biurowy wykonany w całości z płyty meblowej. Wyposażony w min. 5 półek. Wymiar min. 600x550x2000 mm. Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Biurko 1200x600 mm | Biurko wykonane w całości z płyty meblowej o grubości min. 18 mm. Blat z płyty o grubości min. 36 mm. Biurko wyposażone w wysuwkę na klawiaturę.  Wymiary:  - szerokość min. 1200 mm  - głębokość min. 600 mm  - wysokość min. 750 mm.  Wykonane w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Stolik/ława 600x600x450 mm | Stolik niski - blat płyta meblowa o gr. min. 36 mm, 4 nogi metalowe o śr. min. 60 mm, wymiar min. 600x600x450 mm.  Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | **POK. LEKARZY** |  |  |
|  | Biurko 1200x600 mm | Biurko wykonane w całości z płyty meblowej o grubości min. 18 mm. Blat z płyty o grubości min. 36 mm. Biurko wyposażone w wysuwkę na klawiaturę.  Wymiary:  - szerokość min. 1200 mm  - głębokość min. 600 mm  - wysokość min. 750 mm.  Wykonane w technologii 1.1 (opis na końcu) | 2 |
|  | Szafa 2-drzwiowa z 5 półkami 800x550x2000 mm | Szafa biurowa wykonana w całości z płyty meblowej. Szafa dwudrzwiowa zamykana zamkiem, wyposażona w 5 półek przestawnych.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  Wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Regał na dokumenty 600x550x2000mm | Regał biurowy wykonany w całości z płyty meblowej. Wyposażony w min. 5 półek. Wymiar min. 600x550x2000 mm. Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | **SALA ODPRAW** |  |  |
|  | Stół konferencyjny 3000x1200 mm | Stół - blat płyta meblowa o gr. min. 36 mm, 4 nogi metalowe o śr. min. 60 mm, wymiar min. 3000x1200x800 mm.  Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Szafa 2-drzwiowa z 5 półkami 800x550x2000 mm | Szafa biurowa wykonana w całości z płyty meblowej. Szafa dwudrzwiowa zamykana zamkiem, wyposażona w 5 półek przestawnych.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  Wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Regał na dokumenty 600x550x2000mm | Regał biurowy wykonany w całości z płyty meblowej. Wyposażony w min. 5 półek. Wymiar min. 600x550x2000 mm. Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | **POK. PERSONELU** |  |  |
|  | Stół 1200x600 mm | Stolik - blat płyta meblowa o gr. min. 36 mm, 4 nogi metalowe o śr. min. 60 mm, wymiar min. 1200x600x800 mm.  Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Szafa 2-drzwiowa ubraniowa 800x550x2000 mm | Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wyposażona w dwie półki oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa zamykana zamkiem.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | **POK. SOCJALNY PERS.** |  |  |
|  | stół 1200x600 mm | Stolik - blat płyta meblowa o gr. min. 36 mm, 4 nogi metalowe o śr. min. 60 mm, wymiar min. 1200x600x800 mm.  Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Zabudowa meblowa | Zabudowa meblowa wykonana w całości z płyty meblowej składająca się z:  - blat typu postforming na szafki o długości min. 2100 mm,  - szafka dolna jednodrzwiowa z półką przestawną min. 500x550x870 mm,  - szafka dolna do obudowy lodówki min. 600x550x870 mm,  - szafka dolna jednodrzwiowa ze zlewozmywakiem jednokomorowym oraz baterią z wyciąganą wylewką min. 600x550x870 mm,  - szafka dolna z trzema szufladami równej wysokości min. 400x550x870 mm.  Zabudowa meblowa górna wykonana w całości z płyty meblowej składająca się z:  -2x szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną min. 600x300x600 mm,  -szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną min. 500x300x600 mm,  -szafka wisząca jednodrzwiowa z półką przestawną min. 400x300x600 mm.  Zabudowa wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu). | 1 |
|  | szafa 2-drzwiowa ubraniowa 800x550x2000 mm | Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wyposażona w dwie półki oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa zamykana zamkiem.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | **MAG. BIEL. CZYST.** |  |  |
|  | Szafa 2-drzwiowa z 5 półkami 800x550x2000 mm | Szafa biurowa wykonana w całości z płyty meblowej. Szafa dwudrzwiowa zamykana zamkiem, wyposażona w 5 półek przestawnych.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  Wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 6 |
|  | **POK. ODDZ.** |  |  |
|  | Szafa 2-drzwiowa z 5 półkami 800x550x2000 mm | Szafa biurowa wykonana w całości z płyty meblowej. Szafa dwudrzwiowa zamykana zamkiem, wyposażona w 5 półek przestawnych.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  Wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 2 |
|  | Szafa 2-drzwiowa ubraniowa 800x550x2000 mm | Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej. Wyposażona w dwie półki oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa zamykana zamkiem.  Wymiary min. 800x550x2000 mm.  wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Biurko 1200x600 mm | Biurko wykonane w całości z płyty meblowej o grubości min. 18 mm. Blat z płyty o grubości min. 36 mm. Biurko wyposażone w wysuwkę na klawiaturę.  Wymiary:  - szerokość min. 1200 mm  - głębokość min. 600 mm  - wysokość min. 750 mm.  Wykonane w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  | Stolik/ława 600x600x450 mm | Stolik niski - blat płyta meblowa o gr. min. 36 mm, 4 nogi metalowe o śr. min. 60 mm, wymiar min. 600x600x450 mm.  Wykonanie w technologii 1.1 (opis na końcu) | 1 |
|  |  | |  |

**Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr / warunek wymagany** |
|  | Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według tabeli |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. **Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy załączyć do oferty.** Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. |
|  | Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |
|  | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm |
|  | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm |
|  | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm |
|  | Uchwyty metalowe |
|  | Stopki o przekroju okrągłym, metalowe z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm |
|  | Blaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie zabezpieczone PCV o grubości 2 mm |
|  | Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |
|  | Jeśli na projekcie wskazano wraz z zabudową należy wycenić koszt zlewu oraz umywalki a także baterii |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |
|  | Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku |
|  | Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokości pomiędzy 55 – 70 cm |
|  | Jeśli występują szafki górne przeszklone – szkło w ramce aluminiowej – szkło przeźroczyste lub matowe |
|  | Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi w celu łatwiejszego umycia |
|  | Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem typu Gametbox lub równoważnym |
|  | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |
|  | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. |