**Charakterystyka budynku przy ul. Spokojnej 67-68**

Rok budowy – 1897

Powierzchnia użytkowa – 321,44m²

Powierzchnia zabudowy – 242m²

Kubatura – 1793m³

Budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny składający się z budynku głównego nr 68 i oficyny nr 67 z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, położony w zabudowie zwartej.

Rodzaj konstrukcji budynku:

* fundamenty ceglane
* ściany murowane z cegły pełnej
* stropy drewniane
* dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty dachówką i papą
* schody drewniane

Wyposażony w instalacje:

Wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna.