Zapytanie o naprawę i konserwację urządzenia XIS-5335S

Naprawa i konserwacja urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu XIS-5335S Astrophysics

Naprawa urządzenia:

1. wymiana uszkodzonego zasilania rezerwowego UPS.
2. naprawa uszkodzonego systemu operacyjnego.

Przegląd techniczny powinien obejmować następujące czynności:

1. badanie dozymetryczne (badanie promieniowania RTG za pomocą miernika promieniowania i test bezpieczeństwa),
2. kalibracja,
3. sprawdzenie ustawień urządzenia, wszystkich funkcji użytkowych,
4. sprawdzenie funkcji oprogramowania (funkcje obrazowania, jakość obrazowania),
5. kolimacja – strojenie urządzenia,
6. sprawdzenie generatora,
7. sprawdzenie działania taśmociągów, regulacja pasów napędowych,
8. archiwizacja archiwum,
9. dokładne czyszczenie i przegląd poszczególnych elementów systemu itp.