**Dostawa i montaż szlabanu przy wjeździe do Filharmonii od ul. Kętrzyńskiego**

**I. Szlaban firmy CAME typ GARD GT4 przejazd o szerokości do 4,0 m , 24 V**

**D.C.- 240W, samoblokujący siłownik elektromechaniczny, obudowa z**

**ocynkowanej i lakierowanej stali RAL7024 ,posiada wbudowaną centralę**

**sterującą oraz sprężynę wyważające ramię, praca intensywna 300**

**cykli/godzinę. Średni czas bezawaryjnej pracy: 3 miliony cykli.**

**Zestaw do obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania zawiera :**

1. 803BB-0160 blok napędowy z elektroniką sterującą i sprężyną 1 szt.
2. 803XA-0270 ramię aluminiowe z gumową listwą ochronną pod ramieniem 1 szt.
3. 803XA-0280 korona Led R/G 1 szt.
4. 803XA-0020 listwa LED R/G do ramienia 1 szt.
5. DIR10 fotokomórki przewodowe 1 szt.
6. G02809 naklejki ostrzegawcze 1 szt.
7. RE434SP odbiornik radiowy SPACE(pojemność 2700 kodów pilotów) 1 szt.
8. Słupek do fotokomórki 1 szt.
9. Pilot SP2 cena 1 szt.

**Usługi montażowe :**

1. wykonanie fundamentu
2. montaż szlabanu i pozostałych akcesoriów
3. transport

**II. Opcje dodatkowe :**

**1. Sterowanie automatyką szlabanu za pomocą telefonu komórkowego.**

System sterowania GSM wersja Full

(lista numerów uprawnionych może zawierać do 2000 numerów telefonów)

Instalacja systemu GSM.

( w skład systemu wchodzi centrala sterująca, wbudowany 1 moduł GSM umożliwiający

wpięcie dowolnej karty SIM, antena zewnętrzna, transformator, oprogramowanie na płycie

CD, instrukcja obsługi, kabel RS-232 do podłączenia z komputerem)

**III. Okres gwarancji**

**.**