**Opis zamówienia pomieszczenie biurowo – socjalne.**

**OPIS OGÓLNY I ORIENTACYJNE WYMIARY**

* POMIESZCZENIE CAŁOROCZNE 5m x 3m
* WYSOKOŚĆ 2,5m ZE SPADKIEM NA TYŁ 2,4m
* DRZWI WEJŚCIOWE 1 SZT. , OKNA Z TWORZYWA 3 SZT.
* NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DASZEK około 60xm x 100 cm
* KOLOR BUDYNKU NA ZEWNĄTRZ RAL 5010 GŁADKI ; WEWNĄTRZ BIAŁY LUB JASNY SZARY GŁADKI
* MOZLIWOŚĆ USTAWIENIA STRONY BIURA - LEWA / PRAWA (na etapie projektu)

**RODZAJ ŚCIAN**

* PŁYTA WARSTWOWA, GATUNEK I, RDZEŃ ZE STYROPIANU O GRUBOŚCI MIN. 100 mm
* DACH JEDNOSPADOWY, WYSUNIĘTY WOKÓŁ OBIEKTU 20 cm, ZE SPADKIEM DO TYŁU 2,5 m NA 2,4m

**KONSTRUKCJA PODŁOGI**

* WARSTWA WEWNĘTRZNA WYKONANA Z PŁYTY WARSTWOWEJ Z RDZENIEM STYROPIANOWYM O GRUBOŚCI MIN10 cm. PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA 0,22KW/m2K
* WARSTWA WEWNĘTRZNA PŁYTA OSB MIN 20 mm, WYKŁADZINA PRZEMYSŁOWA MIN 3mm KOLOR BRĄZOWY LUB SZARY

**RODZAJ DRZWI**

* ZEWNĘTRZNE - DRZWI STALOWE 90cm x 200 cm kolor RAL 5010 WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ x 2 ( dwa punkty)
* WEWNĘTRZNE – DRZWI 90cm x 200cm, KOLOR BIAŁY

RODZAJ OKIEN

* 2 SZT. OKNO BIUROWERU PCV 100cm x 100 cm kolor biały dzielone na dwie części otwierane i uchylne (szyba zespolona dwukomorowa)
* 1 SZT. OKNO ŁAZIENKOWE RU PCV 50cm x 50 cm kolor biały otwierane i uchylne (szyba zespolona dwukomorowa)
* ROLETA WEWNĘTRZNA W OKNACH

**INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

* 2 SZT. LAMPA LED SUFIT, 4 X PODWÓJNE GNIAZDKA ŚCIANY , SKRZYNKA Z BEZPIECZNIKAMI; 230V -16 A

**INSTALACJA SANITARNA**

* ZAMYKANE WYDZIELONE ZAMKNIĘTE POMIESZCZENIE Z WENTYLACJĄ
* WYPOSAŻENIE WC KOMPAKT, SZAFKA Z UMYWALKĄ, TERMA, KABINA PRYSZNICOWA, ROZPROWADZENIE WODNO-KANALIZACYJNE, SEDES, GRZEJNIK

**WENTYLACJA**

* GRAWITACYJNA – KRATKA WENTYLACYJNA LUB WYMUSZONA WENTYLATOR ELEKTRYCZNY
* KLIMATYZACJA

**OGRZEWANIE**

* ELEKTRYCZNY PANEL GRZEWVCZY SZT 2 (BIURO I ŁAZIENKA)

**INNE**

* KONSTRUKCJA RAMOWA STALOWA OD SPODU UMOŻLIWIAJĄCA POSADOWNIENIE POMIESZCZENIA NA SŁUPACH LUB PŁYTACH
* SPODNIA CZĘŚĆ ZABEZPIECZONA BLACHĄ

**GWARANCJA**

* MIN 2 LATA (drzwi, okna, dach, osprzęt łazienkowy, instalacje wod-kan)
* MIN 5 LAT NA PŁYTĘ WARSTWOWĄ I POSZYCIE DACHU

***Przykładowe zdjęcia i schemat – proszę nie podawać do opisu***



