**Załącznik nr 1**  **do SIWZ** Pakiet 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | ProducentNazwa własnaNr.Katalogowy | CenaNetto za sztukę | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| **1** | **Generator impulsów wysokiej częstotliwości przeznaczony do termolezji jedno i wieloelektrodowej** | **1 komplet** |  |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w ekran dotykowy, ultraresponywny z niezależnie uruchamianymi kanałami oraz monitor cyklu żywotności elektrody po wykonanej procedurze.Automatyczna regulacja mocy termolezji, która nie dopuszcza do przekroczenia temperatury z zakresu 90 stopni. Regulacja z dokładnością do 0,1 stopni C.Przycisk START/STOP na pulpicie generatora, pozwalający zatrzymać lezje w dowolnej chwili bez konieczności wyłączenia aparatu.Rodzaj termolezji: ciągły, pulsacyjny.Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody 0-90 stopni C.Możliwość jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu poprowadzenia termolezji na różnych odcinkach kręgosłupa.Generator z możliwością prowadzenia biblioteki danych pacjenta z możliwością zapisu danych na dysku lub zewnętrznej pamięci USB i eksportem danych z zabiegu.Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki kablem USB.Wyposażenie:Generator RF 4 elektrodowy 100V – 1 sztElektroda robocza wielokrotnego użytku z pomiarem temperatury długość 153 cm – 4 sztKaseta do sterylizacji elektrod wielorazowych – 2 sztKabel rozdzielający wielorazowy, łączący generator z elektrodami roboczymi posiadanymi przez Zamawiającego – 1 sztJednobiegunowy kabel powrotny – 1 sztKaniule jednorazowego użytku do stosowania z w/w elektrodami – 200 szt do wyboru przez Zamawiającego.Elektrody naturalne z kablem – 200 sztWymagania ogólne;Szkolenia personelu oraz wsparcie Przedstawiciela firmy dostarczającej urządzenie – na każde zgłoszenie.Instrukcja obsługi w języku polskim.Urządzenie fabrycznie noweSzerokość ekranu minimum 30 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

 **Wartość pakietu netto: Wartość pakietu brutto :**

 ***Podpis i pieczęć***

**Załącznik nr 1**  **do SIWZ** Pakiet 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | ProducentNazwa własnaNr.Katalogowy | CenaNetto za sztukę | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | **Retraktor lędźwiowy** | **1 komplet** |  |  |  |  |  |
| **1** | Skład kompletu:RetraktorAdapter typu storzRura światłowoduŁańcuch i hakiAdapter typu Wolf ciężarek 500 gCiężarek 1 kgkontener |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

 **Wartość pakietu netto: Wartość pakietu brutto :**

 ***Podpis i pieczęć***

**Załącznik nr 1**  **do SIWZ** Pakiet 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl/szt | ProducentNazwa własnaNr.Katalogowy | CenaNetto za sztukę | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | **Napędy ortopedyczno/traumatologiczne akumulatorowe dużej mocy**  | **Komplety 2** |  |  |  |  |  |
| **1** | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa umożliwiająca pracę w trybie oscylacjiSilniki napędów sterowane elektronicznie z ograniczeniem prądowym mocy max 600 W rękojeśćPiła oscylacyjna do kości – silniki napędów sterowane elektronicznie o max z ograniczeniem prądowym mocy max 600 W rękojeśćAkumulator niesterylny do napędzania urządzeń wiertarskichAkumulatory o napięciu 9,9 V dołączone do rękojeści od dołu – systemem zatrzaskowymSterylny pojemnik na akumulator niesterylnyTaca wewnętrzna na 2 aseptyczne napędy z nasadkami Nasadka wiertarska do rękojeści dwuprzyciskowej do drutów kirschnera o Ø 0,7 do 2,0 mmNasadka wiertarska do drutów kirschnera o Ø 2,0 – 3,2 mmNasadka wiertarska typu Jacobs Ø 6,4 mm z kluczykiemNasadka wiertarska bez kluczykowa Ø 6,4 mmNasadka wiertarska typu Hudson/Modified TrinkleNasadka wiertarska typu Hudson/Aesculap Nasadka wiertarska typu AO/Synthes (duży) Ładowarka do akumulatorów minimum 4 gniazdowa**Parametry wymagane:**Klasa ochrony obudowy rękojeści Aipx9 ochrona przed zalaniem strugą wody**Kryterium oceny**1.cena 60%2.okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 10 %3.jakość: 30 %:a/.silnik bezszczotkowy nie wymagający konserwacji i smarowania-10% **- tak/nie***\**b/.zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem-10**% tak/nie***\**c/.płynna regulacja ruchu obrotowego/ oscylacyjnego-10% **tak/nie***\****Tak – 10%****Nie – 0*****\** Niepotrzebne skreślić** | Szt 2Szt 2Szt 4Szt 2Szt 2Szt2Szt 2Szt 2Szt 3Szt 2Szt 1Szt 1Szt 1 |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

 **Wartość pakietu netto: Wartość pakietu brutto :**

 ***Podpis i pieczęć***