Załącznik nr 5

Do Wykonawcy należy zrealizowanie wszelkich niezbędne prac adaptacyjnych celem instalacji rezonansu magnetycznego, w tym:

- dostawa i montaż kompletnej klatki Faraday’a z quench-rurą z wykończeniem wnętrza (w tym regał na cewki), klatka wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni, wszelkie prace wykończeniowymi na zewnątrz i wewnątrz. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej klatki Faradaya oraz zgadza się na jej modyfikacje. Wykonawca obejmie gwarancją zmodyfikowaną klatkę Faradaya

W przypadku konieczności klatka Fardaya powinna zostać wyposażona w niezbędny ekran w związku z sąsiadującymi pomieszczeniami,

- wykonanie kompletnego nowego układu chłodzenia aparatu zgodnie z wymaganiami producenta,

- wykonanie lub dostosowanie istniejącej linii zasilającej dla potrzeb rezonansu magnetycznego, klatki Faraday’a i układu chłodzącego,

- wykonanie tablica zasilającej do dostarczanego urządzenia MR,

- dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji lub wykonanie nowej dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego,

- przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instalacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym odtworzeniem otworów transportowych,

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace adaptacyjne konieczne do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i użytkowania aparatu, który oferuje.