**RG.271.10.2023 Załącznik nr 4 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Roboty remontowe dróg gminnych rolniczych na terenie Gminy Gorlice**

1. **Remont drogi gminnej rolniczej nr 1281 w Bystrej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni | 680 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0-40 mm grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 680 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | 510 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 5 cm | 170 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**2 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Zadziele” na działce nr 624 w Kwiatonowicach – II etap**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 5 – 63 mm grub. 15 cm po uwałowaniu | 470 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej grub. 5 cm | 350 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 5 cm | 115 m2 |  |  |
| 4 | montaż znaków drogowych D-46/D-47 małych na podkładzie ocynk folia I gen. na słupku stalowym Ø60 ocynkowanym | 1 kpl |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**3 część: Remont drogi gminnej rolniczej „Śliwówka” na działce nr 915 w Ropicy Polskiej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną | 15 t |  |  |
| 2 | wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm | 1367,50 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 6 cm | 345 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**4 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej na dz. nr 984 w Stróżówce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 10 cm (materiał do odzysku) | 440 m2 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 20 cm z wywozem urobku do 5 km | 440 m2 |  |  |
| 3 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 5 – 63 mm grub. 35 cm po uwałowaniu | 440 m2 |  |  |
| 4 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm | 350 m2 |  |  |
| 5 | Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm | 110 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**5 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Gródek” na działce nr 96/1 w miejscowości Szymbark**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni – | 782 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 5-63 mm grub. 20 cm – | 782 m2 |  |  |
| 3 | karczowanie krzaków w rowie odwadniającym – | 50 m2 |  |  |
| 4 | oczyszczenie z namułu rowu odwadniającego – | 201 mb |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |

**6 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej ,,Wojnarówka” na działce 116 w Zagórzanach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej grub. 6 cm | 600 m2 |  |  |
| 2 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 6 cm | 200 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |