|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|   |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |
|   |
| Rodzaj robót (branża): |  DROGOWA |
|   |   |
| **Inwestycja** | ***REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0739T KLECZANÓW – ZDANÓW W MIEJSCOWOŚCIACH ŚWIĘCICA ZDANÓW OD KM 1+340 DO KM 2+240 ORAZ OD KM 3+437 DO KM 4+250.***  |
|   |
|   |
|   |   |
| Adres: |  ***DROGA POWIATOWA NR 0739T*** |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Inwestor:** |  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU Z/S W SAMBORCU |
|   |  27-650 SAMBORZEC 199 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Data opracowania: |   |
|   |   |
| Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = ……………………………… %WK: | ………………………………………. PLN………………………………………. PLN |   |
| **Wartość końcowa kosztorysu** | **……………………………………… PLN** |   |
| Słownie: | …………………………………………………………………………………………………………………………… PLN |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |  |   | Zatwierdził: |   |
|  |
|  | 1 |  |

|  |
| --- |
| ***KOSTORYS OFERTOWY*** |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45233140-2CPV | Roboty drogowe. Roboty wstępne i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-06.01.10.02 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 1 626,000 |  |  |
| 1.2 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 6 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km | m2 | 1 433,500 |  |  |
| 1.3 | BCD D-02.01.01.54 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie [wymiana w-w konstrukcyjnych nawierzchni] | m3 | 300,000 |  |  |
| 1.4 | BCD D-06.04.01.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 150,000 |  |  |
| 2 | 45233220-7CPV | Roboty w zakresie nawierzchni dróg Odtworzenie podbudowy |  |  |  |  |
| 2.1 | BCD D-04.01.02.03 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 433,500 |  |  |
| 2.2 | BCD D-04.04.02.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1 433,500 |  |  |
| 3 | 45233220-7CPV | Wykonanie nawierzchni jezdni |  |  |  |  |
| 3.1 | BCD D-04.03.02.04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 9 177,000 |  |  |
| 3.2 | BCD D-04.08.01.04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km średnio 100 kg/m2 | t | 817,700 |  |  |
| 3.3 | BCD D-04.03.02.04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 9 177,000 |  |  |
| 3.4 | BCD D-05.03.05.27 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 9 177,000 |  |  |
| 4 | 45233200-1CPV | Roboty w zakresie różnych nawierzchni Odtworzenie poboczy, regulacja zjazdów |  |  |  |  |
| 4.1 | BCD D-06.01.10.10 | Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym sortowanym wraz z zagęszczeniem | m3 | 227,000 |  |  |
| 4.2 | BCD D-05.03.05.27 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm [regulacja zjazdów bitumicznych oraz wlotów skrzyżowań] | m2 | 696,000 |  |  |
| 4.3 | BCD D-05.03.08.01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km | m2 | 813,000 |  |  |
| 4.4 | BCD D-08.02.02.31 | Regulacja pionowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, wraz z profilowaniem podłoża mieszanką kamienna do 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 77,000 |  |  |
| 4.5 | BCD D-08.01.01.02 | Regulacja pionowa istniejących krawężników betonowych na ławie z betonu C8/10 (B-10) | m | 30,000 |  |  |
| 4.6 | BCD D-08.03.01.02 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 18,000 |  |  |
|  |
|  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = ………………… %WK: | ……………………………………. PLN……………………………………. PLN |
|  | **Wartość końcowa:** | **………………………………….. PLN** |
|  |
|  | 2 |  |