|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |
| **Tabela Elementów Rozliczeniowych [TER]** | | | |  | | |
| "UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ NAWIERZCHNI NIEBITUMICZNYCH ULIC MIASTA GORZOWA WLKP." | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Poz.** | **Nr specyfikacji** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn. netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *[5x6]* |
| **Rozbiórka elementów dróg** | | | | | | |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m2 | 30,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m2 | 30,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 30x30, 35x35, 40x40, 50x50 wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m2 | 100,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinka) wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m2 | 10,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt gresowych wraz z warstwą kleju cementowego (przejścia podziemne) | m2 | 30,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z klikierowej cegły brukowej wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m2 | 10,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej grubości 4 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej - dodatek/potrącenie za każdy 1 cm powyżej/poniżej 4 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu - dodatek/potrącenie za każdy 1 cm powyżej/poniżej 15 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu - dodatek/potrącenie za każdy 1 cm powyżej/poniżej 15 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieków z elementów kamiennych i betonowych wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m | 10,00 |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką piaskową, cementowo – piaskową lub ławą betonową | m | 40,00 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych wraz z podsypką piaskową, cementowo – piaskową lub ławą betonową | m | 20,00 |  |  |
| 16 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży oraz oporników betonowych wraz z podsypką piaskową, cementowo – piaskową lub ławą betonową | m | 60,00 |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni schodów z betonowej kostki brukowej wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m2 | 30,00 |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni schodów z płyt betonowych 35x35 i 50x50 wraz z podsypką piaskową lub cementowo – piaskową | m2 | 120,00 |  |  |
| 19 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni schodów z płyt gresowych wraz z warstwą kleju (przejścia podziemne) | m2 | 30,00 |  |  |
| 20 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni schodów z klikierowej cegły brukowej wraz z warstwą kleju i popdsypki | m2 | 20,00 |  |  |
| **Krawężniki i obrzeża** | | | | | | |
| 21 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 40,00 |  |  |
| 22 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężnika betonowego skośnego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 15,00 |  |  |
| 23 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężnika betonowego łukowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 10,00 |  |  |
| 24 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 50,00 |  |  |
| 25 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 10,00 |  |  |
| 26 | D-08.01.01b | Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 20,00 |  |  |
| 27 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 50,00 |  |  |
| 28 | D-08.01.01b | Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 *(krawężnik materiał Zamawiającego)* | m | 20,00 |  |  |
| 29 | D-08.01.02a | Ustawienie krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 *(krawężnik materiał Zamawiającego)* | m | 10,00 |  |  |
| 30 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową *(obrzeże materiał Zamawiającego)* | m | 50,00 |  |  |
| **Podbudowy** | | | | | | |
| 31 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na gł. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem ziemi z korytowania | m2 | 100,00 |  |  |
| 32 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na gł. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem ziemi z korytowania - dodatek/potrącenie za każdy 1 cm powyżej/poniżej 10 cm | m2 | 500,00 |  |  |
| 33 | D-02.03.01 | Ręczne zasypywanie wykopów z dowiezieniem gruntu | m3 | 100,00 |  |  |
| 34 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 150,00 |  |  |
| 35 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej o grubości 5 cm | m2 | 150,00 |  |  |
| 36 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej - dodatek/potrącenie za każdy 1 cm powyżej/poniżej 10 cm | m2 | 300,00 |  |  |
| 37 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B 10 (C8/10) grubości 10 cm (beton chudy) | m2 | 100,00 |  |  |
| 38 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B 10 (C8/10) - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości podbudowy o 1 cm powyżej/poniżej 10 cm | m2 | 150,00 |  |  |
| 39 | D-04.06.11 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 o gr. 10 cm | m2 | 80,00 |  |  |
| 40 | D-04.06.11 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 - dodatek/potrącenie za każdy 1 cm powyżej/poniżej 10 cm | m2 | 150,00 |  |  |
| 41 | D-04.06.11 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20 o gr. 10 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 42 | D-04.06.11 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20 - dodatek/potrącenie za każdy 1 cm powyżej/poniżej 10 cm | m2 | 30,00 |  |  |
| 43 | D-04.06.11 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C20/25 grubości 15 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 44 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C20/25 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości podbudowy o 1 cm powyżej/poniżej 15 cm | m2 | 30,00 |  |  |
| 45 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.12 cm po zagęszczeniu | m2 | 50,00 |  |  |
| 46 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.12 cm po zagęszczeniu - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości kruszywa łamanego o 1 cm powyżej/poniżej 12 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| **Urządzenia odwadniające** | | | | | | |
| 47 | D-08.10.10 | Wykonanie odwodnienia liniowego | m | 20,00 |  |  |
| 48 | D-08.05.01 | Wykonanie ścieków z elementów betonowych i kamiennych *(ściek materiał Zamawiającego)* | m | 20,00 |  |  |
| **Nawierzchnie** | | | | | | |
| 49 | D-05.03.23b | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 50 | D-05.03.23b | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 50,00 |  |  |
| 51 | D-05.03.23b | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych lub kostki brukowej betonowej w kolorze żółtym o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych i niedowidzących układana na podsypce cementowo – piaskowej p gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 52 | D-08.02.01a | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 30x30, 35x35 chodnikowych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 50,00 |  |  |
| 53 | D-08.02.01a | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 40x40, 50x50 chodnikowych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 50,00 |  |  |
| 54 | D-08.02.01a | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych o fakturze płukanej lub z grysem na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 55 | D-05.03.23b | Wykonanie schodów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową | m2 | 20,00 |  |  |
| 56 | D-08.02.01a | Wykonanie schodów z płyt betonowych 35x35, 50x50 układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową | m2 | 20,00 |  |  |
| 57 | D-08.02.1a | Wykonanie schodów z cegły klinkierowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową | m2 | 20,00 |  |  |
| 58 | D-04.04 | Wykonanie/naprawa nawierzchni schodów betonowych zaprawami PCC o głębokości od 2 do 5cm | m2 | 30,00 |  |  |
| 59 |  | Wykonanie nawierzchni z płyt gresowych na kleju cementowym (przejścia podziemne) | m2 | 50,00 |  |  |
| 60 | D-05.03.23b | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z dowozem materiału z magazynu Zamawiającego *(kostka materał Zamawiającego*) | m2 | 200,00 |  |  |
| 61 | D-08.02.01a | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z dowozem materiału z magazynu Zamawiającego *(płyty materiał Zamawiającego)* | m2 | 50,00 |  |  |
| 62 | D-08.02.01a | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych infuła na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  *(płyty materiał zamawiającego)* | szt. | 10,00 |  |  |
| 63 | D-08.02.07a | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 5-7 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową *(kostka materiał Zamawiającego)* | m2 | 25,00 |  |  |
| 64 | D-05.03.01a | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 9-11 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową *(kostka materiał Zamawiającego)* | m2 | 25,00 |  |  |
| 65 | D-05.03.01a | Wykonanie nawierzchn z kostki kamiennej wys. 15-17 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową *(kostka materiał Zamawiającego)* | m2 | 25,00 |  |  |
| 66 | D-05.03.01a | Wykonanie nawierzchn z kostki kamiennej wys. 17-22 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową *(kostka materiał Zamawiającego)* | m2 | 25,00 |  |  |
| 67 | D-05.03.03a | Wykonanie nawierzchn z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem *(płyty materiał Zamawiającego)* | m2 | 20,00 |  |  |
| 68 | D-05.03.23b | Wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm lub 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskow *(kostka materiał Zamawiającego)* | m2 | 20,00 |  |  |
| 69 | D-08.02.01a | Wykonanie nawierzchni schodów z płyt betonowych 35x35, 50x50 układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskow *(płyty materiał Zamawiającego)* | m2 | 20,00 |  |  |
| 70 | D-08.02.1a | Wykonanie nawierzchni schodów z cegły klinkierowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową *(cegły materiał zamawiającego)* | m2 | 20,00 |  |  |
| **Roboty naprawczo-konserwacyjne** | | | | | | |
| 71 | D-20.01.03 | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe | szt. | 5,00 |  |  |
| 72 | D-01.03.04a | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych – studzienki telefoniczne | szt. | 5,00 |  |  |
| 73 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych | szt. | 5,00 |  |  |
| 74 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa wpustów ulicznych | szt. | 5,00 |  |  |
| 75 | D-09.01.02a | Pielęgnacja systemu korzeniowego drzewa, polegająca na niezbędnej jego redukcji | szt. | 30,00 |  |  |
| **Roboty wykończeniowe** | | | | | | |
| 76 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem mieszanką traw terenów zielonych o grubości 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej | m2 | 100,00 |  |  |
| **KWOTA NETTO** | | | | | | **zł** |
| **VAT 23%** | | | | | | **zł** |
| **KWOTA BRUTTO** | | | | | | **zł** |