**Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy samojezdnej zamiatarki chodnikowej z osprzętem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro** | **Proszę zaznaczyć TAK/NIE bądź podać wymagane informacje** |
| **(ewentualnie przedstawić rozwiązania równoważne opisywanym)** |
| 1. | Rok produkcji – nie starsza niż 2023 r. (fabrycznie nowa) | Rok produkcji: |
| 2. | Konstrukcja: przegubowa | Konstrukcja: |
| 3. | Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody | TAK/NIE |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita 3500-4000 kg | Masa całkowita: |
| 5. | Zbiornik paliwa: min. 60 l | Zbiornik paliwa: |
| 6. | Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc: minimalnie 50 KW | TAK/NIE |
| Moc silnika : |
| 7. | Norma emisji spalin: co najmniej STAGE V | Norma emisji spalin: |
| 8. | Rozstaw osi: minimalnie 1700 mm | Rozstaw osi: |
| 9. | Nacisk na oś tylną i przednią: min. 2300 kg | Nacisk na oś: |
| 10. | Udźwig przedniego podnośnika: min. 600 kg | Udźwig podnośnika: |
| 11. | Prędkość transportowa do - 40 km/h | Prędkość transportowa: |
| 12. | Tempomat | TAK/NIE |
| 13. | Napęd na 4 koła | TAK/NIE |
| 14. | Długość całkowita: 380 - 460 cm | Długość całkowita: |
| 15. | Szerokość pojazdu: 120-160 cm | Szerokość pojazdu: |
| 16. | Wysokość pojazdu: maksymalnie 200 cm (bez światła sygnalizacyjnego) | Wysokość pojazdu: |
| 17. | Wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący ilość przepracowanych mth, poziom paliwa, temperatury oleju, tryb pracy | TAK/NIE |
| 18. | Zbiornik wody czystej: minimum 200 l | Zbiornik wody czystej: |
| 19. | Pojemność zbiornika na zmiotki 1,5 m3 | Ładowność zbiornika: |
| 20. | Zespół zamiatający dwuszczotkowy – szerokość zamiatania: 1200 – 2350 mm, sterowany z kabiny operatora, szczotki zamiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej | TAK/NIE |
| Szerokość zamiatania: |
| 21. | Szerokość ssawy: min. 60 cm | szerokość ssawy: |
| 22. | Wysokość zrzutu śmieci: min 150 cm | wysokość zrzutu: |
| 23. | Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel z zawieszeniem pneumatycznym, ogrzewana i klimatyzowana, regulowana kolumna kierownicza, drzwi po obu stronach kabiny, składane oraz podgrzewane elektrycznie lusterka boczne, kabina wyposażona w radio | TAK/NIE |
| INNE: |
| 24. | Lampa i akustyczny sygnał cofania | TAK/NIE |
| 25. | Oświetlenie LED zgodne z homologacją | TAK/NIE |
| 26. | Myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie:  min. 150 bar, długość węża min. 10 m | TAK/NIE |
| Ciśnienie:  długość węża: |
| 27. | Ręczny wąż ssący - rura do liśćci | TAK/NIE |
| 28. | Kamery: kamera na ssawę/ kamera cofania | TAK/NIE INNE: |
| 29. | Hak holowniczy | TAK/NIE |
| 30. | Radioodtwarzacz | TAK/NIE |
| 31. | Certyfikat Eunited PM 2,5; PM10 | certyfikat: |
| 32. | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK / NIE |
| 33. | OSPRZĘT:  1) dwuszczotkowy zespół zamiatający  2) pług odśnieżający „V” o szerokości minimum 180 cm 3) posypywarka z napędem hydraulicznym o pojemności minimum 800 l, | 1) TAK / NIE 2) TAK/NIE 3) TAK/NIE INNE: |
| 34. | Marka/model pojazdu |  |

**Ważne:** Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).