*Załącznik nr 1 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowej głowicy tarczowej do ścinania gałęzi. Dostarczony osprzęt musi spełniać minimalne wymagania skonkretyzowane poniżej w opisie parametrów technicznych.

1. ***Parametry techniczne – Głowica tarczowa do ścinania gałęzi***
2. Głowica tarczowa do ścinania fabrycznie nowa nie starsza niż 2023 r.
3. Napęd piły hydrauliczny + przekładnia pasowa
4. Szerokość robocza min. 2 metry
5. Ilość pił min 4 szt. o średnicy min. 50 cm. zachodzące na siebie
6. Głębokość cięcia min. 15 cm.
7. Waga nie więcej niż 250 kg.

Głowica wyposażona w przewody hydrauliczne z przyłączami niezbędnymi do podłączenia do wysięgnika.

Głowica montowana do wysięgnika za pośrednictwem belki montażowej o wymiarach   
80/80 mm

**II. Warunki pozostałe**

1. Oferowana przez wykonawcę głowica tarczowa powinna być fabrycznie nowa, kompletna, w pełni sprawna i spełniać wymogi techniczne, jakościowe i użytkowe określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną głowicę na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawiciela stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
4. Wszelkie koszty dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5. Miejsce dostawy zamówienia – Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl.
6. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia i z projektowanymi postanowienia umowy przedmiotu zamówienia.
7. W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie 2 operatorów głowicy tarczowej do ścinania pod względem eksploatacyjnym i technicznym.

**III. Wymagania stawiane Wykonawcy:**

**1.** Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

**2.** Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

**3.** Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego   
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

**4.** Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych i adresów korespondencji e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

**5.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę  
(w tym również Podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

**6.** Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy .

**7.** Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy   
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

**IV. Wymagania dotyczące gwarancji.**

1. Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to min. 12 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

**DOSTARCZONA GŁOWICA CIĄGNIK ROLNICZY I OSPRZĘT MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:**

1. Fabryczną instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego wraz z katalogiem części zamiennych.
2. Warunki Gwarancji.