**GRAFIKI SZKIELETÓW**

W legendzie brak kropki - Niwelacja m n.p.m.

Jeżeli chodzi o kolory materiałów, to w legendzie i rysunkach zamienić fiolet tkanin, na jasną zieleń.

Warstwy wewnętrzne, opisy i niwelacje powinny być w kolorze sekcji - tak jak jest to w przypadku zarysów jam.

Szkielety „aktywne” mają być na biało (w plikach poglądowych są na brązowo). Reszta „nieaktywna” tak jak jest, czyli na szaro.

Numery IP. aktywne, czyli te do których są zabytki w gablocie mają być na biało (w plikach poglądowych na czerwono). Pozostałe IP. w kolorze sekcji.

**Plan mogił**

Zastosowane rozwiązanie graficzne dla oznaczenia grobów (chorągiewki z napisami), są w mojej ocenie niezbyt szczęśliwym pomysłem.