# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Kserokopiarka monochromatyczna o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OGÓLNE** |  |
| Czas nagrzewania | =< 15 sekund, |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Mono =< 5 |
| Panel operatora | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD min 9 cali, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. |
| Prędkość wydruku ciągłego | => 25 stron/minutę A4, |
| **KOPIARKA** |  |
| Proces kopiowania: | Suchy transfer elektrostatyczny |
| Kopiowanie wielokrotne | => 900 kopii |
| Rozdzielczość | => 600 x 600 dpi |
| **DRUKARKA** |  |
| Drukarka sieciowa, | Tak |
| Rozdzielczość drukowania | => 1200 x 1200 dpi/2bit |
| Interfejs | Ethernet, USB |
| Wydajność czarnego tonera (oryginał) | => 40 000 kopii |
| Sterowniki | Windows 10/11, Windows Server |
| **SKANER** |  |
| Prędkość skanowania | => 220 obr./na minutę |
| Rozdzielczość | => 600 dpi |
| Skan w kolorze | Tak |
| Rozmiar oryginału | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Skaner sieciowy | TAK |
| Skanuj do | E-mail, Folder, USB |
| **INNE** |  |
| Kaseta na papier | Tak => 2 szt.,Pojemność jednej kasety => 500 arkuszy, Rozmiar papieru do kaset: min. A3 i A4, |
| Podajnik boczny | => 100 arkuszy |
| Dysk twardy | => 250GB  |
| Pamięć | => 4GB |
| Duplex | TAK |
| Oryginalny stolik | TAK |
| Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów skanujący jednocześnie obie stronydokumentu | TAK, pojemność min. 300 ark |
| Kody dostępu | >= 50 |
| Wymagania dodatkowe | * Urządzenie powinno być, nowe, kompletne, gotowe do pracy (posiadać w standardzie nowe, oryginalne materiały eksploatacyjne, oryginalne tonery startowe montowane przez producenta umożliwiające pracę urządzenia)
* Do zaproponowanej kserokopiarki należy dostarczyć

Dodatkowo (poza tonerami startowymi) taką ilość oryginalnych tonerów, by zapewniły wydruk >= 40 000 kopii |
| Gwarancja | >=36 m-cy |