**Opis zakresu robót montażowych na placu zabaw**

 Przedmiotem zadania jest montaż huśtawki wahadłowej podwójnej na istniejącym placu zabaw w Walerianowie przy ul. Bukowej dz. nr ewid. gruntu 240. Jako nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniem planuje się warstwę piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2 mm, będącego nawierzchnia przepuszczalną.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z normą PN-EN 1176

Podstawowe wymiary: 1,7 x 4,7 m, wysokość 2,4 m

Strefa bezpieczeństwa dla urządzenia : 7 m x 4,7 m

Huśtawka wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 zabezpieczonego ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych, elementy stalowe malowane proszkowo.

Urządzenie montowane na kotwach stalowych montowanych w gruncie na stopach betonowych.

Siedzisko zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym.

huśtawka wyposażona w siedziska gumowe typu: koszyczek zapinany

łańcuszkiem oraz płaskie.