**Szafy ubraniowe z zamkiem elektronicznym - 98 sztuk.**

1. **Zestawienie ilościowe:**

Szafy 2-segmentowe (4 skrytki): **98 sztuk wraz z zamkami szyfrowymi elektronicznymi: 392 sztuk.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy. | Proszę potwierdzić: …….. |
| 2. | **Wymiary:**  Szafy 2-segmentowe (4 skrytki – 2 kolumny po 2 skrytki w pionie)   * wysokość: 1800 mm, * szerokość: 600 mm, * głębokość: 500 mm   (+/-5% - dotyczy wszystkich parametrów). | Proszę potwierdzić oraz wprowadzić wymiary: …….. |
| 3. | Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,8 mm, pokryta farbą proszkową | Proszę wprowadzić grubość blachy: …….. |
| 4. | Komory wyposażone w co najmniej 2 wieszaki na ubranie umieszczone na metalowym drążku. | Proszę potwierdzić: …….. |
| 5. | Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne. | Proszę potwierdzić: …….. |
| 6. | Kolorystyka: możliwość wyboru z palety RAL. | Proszę potwierdzić: …….. |
| 7. | **Przykładowe rozwiązanie:**  Szafka 2-segmentowa (4 skrytki) – rysunek poglądowy. | Proszę potwierdzić: …….. |
| 8. | Każda ze skrytek wyposażona w zamek o poniższych parametrach:   * zamek szyfrowy elektroniczny * 4 cyfrowy kod użytkownika * zamek dostarczony z kompletem baterii - żywotność baterii 80 000 cykli otwarcia * klucz serwisowy do zamka minimum 5 sztuk dla całości dostawy * zamek mocowany pionowo   Przykładowe rozwiązanie:  3780-500x500 | Proszę potwierdzić: …….. |
| 9. | Wykonawca wyposaży szafki w wizytowiki z wymiennymi paskami umożliwiającymi łatwą zmianę numeracji podczas eksploatacji.  Zestawienie numeracji, czcionka oraz umiejscowienie zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji. | Proszę potwierdzić: …….. |
| 10. | Wykonawca dostarczy 40 sztuk instrukcji obsługi zamków szyfrowych po 20 sztuk w języku polskim i angielskim + dodatkowo formę edytowalną (dotyczy również pasków z numeracją) na nośniku cyfrowym do dyspozycji Zamawiającego.  Instrukcja powinna być wykonana w formie szablonu do naklejenia na szafkę. | Proszę potwierdzić: …….. |
| 11. | Szafki powinny posiadać otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą w jednym szeregu.  Montaż – ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z regulacją szafek. | Proszę potwierdzić: …….. |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej