Nowa Karczma, 26.07.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.10.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma (2)”**

**ZAPYTANIE NR 1**

Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na 08.08.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Zgodnie ze zmianą nr 1, termin składania ofert został zmieniony na 01.08.2024 r.

**ZAPYTANIE NR 2**

Zamawiający podał wybiórczo parametry z normy PN EN 14877:2014 a przy realizacji infrastruktury lekkoatletycznej należ opiera się na bardziej surowych wymogach WORLD ATHLETICS. Dlatego też prosicie o akceptacje sprawdzonego w technologii Full PUR zainstalowanego na wielu stadionach w Polsce i zagranicą o następujących parametrach:

Zwracamy się z prośbą o akceptację systemu „full pur" o poniższych parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI

WYNIKI BADAŃ

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,74

Tarcie (TRRL) 61

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % 66

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % 37

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm 1,8

Grubość, mm 14,1

Mrozoodporność – zmiana masy, % 0.08

Mrozoodporność – zmian wyglądu zewnętrznego Bez zmian

Nawierzchnia posiada następującą dokumentację która potwierdza jej wysoką jakość:

Atest PZH

Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08

Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014

Badania WA (dawniej IAAF)

Badania WWA

Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU

Certyfikat WA (dawniej IAAF)

Certyfikat WA Class 1 (dawniej IAAF Class 1)

Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (KOT)- Biorąc pod uwagę dobro Zamawiającego zwracamy uwagę na wartość tego wymogu

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Zamawiający dopuszcza system „full pur" o wskazanych parametrach oraz lepszych od określonych w SWZ. Oferowane wyroby muszą posiadać wymagane przepisami prawa deklaracje właściwości użytkowych.

**ZAPYTANIE NR 3**

W powyższym postępowaniu w opisie technicznym Zamawiający podaje, że wymaga trawy tkanej lub tuftowanej. Nadmienimy, że jest to pozorne dopuszczenie traw tuftownych, z uwagi na to, że trawy te produkuje się na podkładzie lateksowym. Zamawiający wymaga podkładu wykonanego z polietylenu i polipropylenu(PP/PE), co jest charakterystyczną cechą traw tkanych. Zwracamy uwagę, że rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, ponieważ podkład trawy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się. Podkład poliolefinowy, poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.

W celu poszerzenia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie do przetargu podkładu lateksowego. **WYJAŚNIENIE NR 3**

Zamawiający dopuszcza podkład lateksowy.

**ZAPYTANIE NR 4**

Zamawiający w pkt. 6 ppkt. 6.2.5. Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), wskazuje, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia w części 3, powinien wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat prowadzenia działalności, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimalnej 5 milionów złotych brutto, obejmującą m.in. wykonanie niwelacji terenu oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości minimalnej 15 cm, o powierzchni minimalnej 5 000 m2, wraz z drenażem lub kanalizacją deszczową o długości minimum 250 m.

Pragniemy zauważyć, iż stawianie takich wymagań znacznie ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania przetargowego większej ilości firm, co jednocześnie skutkuje ograniczeniem możliwości sprawiedliwej konkurencji.

W naszej ocenie, wystarczającym byłoby wymaganie od Wykonawcy wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości 2 400 000 złotych brutto, obejmującą m.in. wykonanie niwelacji terenu oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości minimalnej 15 cm, o powierzchni minimalnej 5 000 m2. Zastosowanie takich zmian w SWZ dałoby Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej ilości firm, które przy takich zapisach nie będą ograniczone przed wzięciem udziału w prowadzonym, tytułowym postępowaniem.

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Zgodnie ze zmianą nr 2 kwota została zmieniona na 2,4 mln. PLN.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>