|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Monitor -30 szt.** | **Zaoferowany sprzęt (nazwa producenta, model, typ):** |
| **Zastosowanie** | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji medycznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej | |
| **Wymagane minimalne parametry techniczne** | | **Zaoferowane parametry:** (nie może być gorsza / niższa niż w kolumnie B,  **nie wypełnienie pola będzie skutkowało odrzuceniem oferty**) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Typ ekranu** | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 23,8”  (Fabrycznie nowy) |  |
| **Rozmiar plamki (maksymalnie)** | 0,275 mm x 0,275 mm |  |
| **Jasność** | 250 cd/m2 |  |
| **Kontrast** | 1000:1 |  |
| **Kąty widzenia (pion/poziom)** | 178/178 stopni |  |
| **Czas reakcji matrycy (maksymalnie)** | 8ms (gray to gray) |  |
| **Rozdzielczość maksymalna** | Powalająca osiągnąć 1920 x 1080 przy 60Hz |  |
| **Gama koloru** | sRGB 99% |  |
| **Pochylenie monitora** | W zakresie min. 26 stopni |  |
| **Wydłużenie w pionie** | Tak, min 150 mm |  |
| **PIVOT** | Tak |  |
| **Obrót lewo/prawo** | Min. 90 stopni |  |
| **Powłoka powierzchni ekranu** | Antyodblaskowa |  |
| **Podświetlenie** | System podświetlenia LED |  |
| **Zużycie energii** | Typowo 18W, maksymalne 48  w trybie uśpienia : max 0,5W  całkowite zużycie energii (kWh/rok): max 48W,  Dane zużycia do zweryfikowania na stronie Energy Star: <https://www.energystar.gov/productfinder/> |  |
| **Bezpieczeństwo** | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |  |
| **Waga bez podstawy** | Maksymalnie 3,60kg |  |
| **Waga z podstawą** | Maksymalnie 5,70kg |  |
| **Złącze** | 1x HDMI (v1.4),  1x DisplayPort (v1.2)  1x VGA  4 x USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)  1 x USB 3.0 upstream |  |
| **Certyfikaty** | EPEAT Gold, Energy Star Monitor musi się znajdować na stronie TCO:  http://tcocertified.com/product-finder/ |  |
| **Inne** | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. |  |
| **Gwarancja** | Czas trwania gwarancji wynosi min. 60 miesięcy.  Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.  Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.  Gwarancja zero martwych pikseli |  |

Parametry określone w kolumnie B są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie **określić** parametr oferowanego urządzenia.

**Brak opisu w kolumnie C będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu .**