OPIS INWESTYCJI

Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu betonowym prefabrykatem ażurowym 60x45x8 cm na długości ok. 80 mb. Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być odpowiednio zagęszczone. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową i również odpowiednio zagęścić. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku. Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo- piaskową. Płyty ułożyć do wysokość 60 cm, a szerokość dna przyjąć 45 cm.

W zakresie zadania należy uwzględnić odmulenie i wykoszenie rowu wraz z utylizacją urobku.

Czas realizacji do końca listopada 2023r.