|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 1A do SWZ Szczegółowy opis elementów dostawy** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Oferowane parametry** |
| **1.** | Kategoria projektowa CE | C |  |
| **2.** | Liczba komór | Minimum 5 |  |
| **3.** | Długość całkowita [m] | Minimum 5 m |  |
| **4.** | Szerokość całkowita [m] | Od 2,20 m do 2,40 m |  |
| **5.** | Ładowność łodzi [kg] | Minimum 1000 |  |
| **6.** | Dopuszczalna liczba osób | Minimum 9 |  |
| **7.** | Moc silnika [KM] | Od 60 do 80 [KM] |  |
| **8.** | Wysokość pawęży | L |  |
|  |  |  |  |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/Oferowane parametry** |
| **9.** | **KADŁUB LAMINATOWY** | pokład przeciwpoślizgowy |  |
| pokład samoodpływowy |  |
| odprowadzenie wody z pokładu z korkiem |  |
| ucho dziobowe, dwa ucha rufowe, ucha zawiesia |  |
| płytka pawężowa pod silnik |  |
|  |  |  |  |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **10.** | **TUBA PNEUMATYCZNA** | tuba pneumatyczna wykonana z tkaniny gumowanej |  |
| minimum pięć niezależnych komór wypornościowych |  |
| zawory napełniająco/upustowe oraz nadmiarowe |  |
| podwójna odbojnica |  |
| zewnętrzna linka burtowa i wewnętrzna linka burtowa |  |
| zestaw naprawczy z pompką i linką |  |
|  |  |  |  |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **11.** | **WYPOSAŻENIE** | jockey-pro 2 osobowy z owiewką, relingiem i oparciami oraz 2 siedziska pojedyncze jockey |  |
| nierdzewny zbiornik paliwa minimum 50 l (w konsoli) |  |
| rufowy maszt ze stali nierdzewnej |  |
| na maszcie: światła nawigacyjne LED, koło ratunkowe, rzutka ratownicza, boja SP, belka sygnalizacyjna ze światłami uprzywilejowania |  |
| elektryczna instalacja silnikowa wraz z akumulatorem |  |
| panel elektryczny (3 pozycyjny) |  |
| pagaje |  |
| pompa zęzowa elektryczna |  |
| pompa zęzowa ręczna |  |
| echosonda z GPS |  |
| sygnał dźwiękowy |  |
| gaśnica |  |
| hydrauliczny układ sterowania |  |
| silnik zaburtowy od 60 do 80 [KM] |  |
| pokrowiec z PCV na całą łódź |  |
| przyczepa transportowa |  |
| oznaczenie łodzi, tj. napis Gmina Świecie, logo Gminy i herb Gminy na burtach, miejsce napisu, wielkość napisu do uzgodnienia z Zamawiającym przed ich wykonaniem. Herb Świecia i logo Gminy dostępne są na stronie <https://swiecie.eu/>, w zakładce Gmina/Insygnia  miejskie. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Tak/Nie** |
| **12.** | **INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | dostawa łodzi do Ośrodka Wypoczynkowego Deczno w Sulnówku |  |
| przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób, maksymalnie 5 osób |  |
| udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożona ofertą. |  |
| Serwis gwarancyjny |  |
|  |  |  |  |