**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -**

**Formularz wymagań technicznych**

**Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem 1 kpl. – MIKRO 220R (Hettich) lub równoważna, spełniająca poniższe wymagania minimalne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem:**  Producent (marka) ……………………………………………………… *(należy podać)*  Typ/model ……………………………………………….. *(należy podać)*  Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane. | | |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Wirówka nastołowa z chłodzenie bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym | …………….  tak/nie |
| 2 | Pokrywa wyposażona w wizjer | …………….  tak/nie |
| 3 | Zakres obrotów min 18 000 obr/min nastawne w krokach co 10 rpm | …………….  tak/nie |
| 4 | Parametry regulowane za pomocą pokrętła | …………….  tak/nie |
| 5 | Maksymalna wartość rcf min.31,514 | …………….  tak/nie |
| 6 | Maksymalna objętość wirowanej cieczy 48 x 1,5/2,0 ml oraz 6 x 50 ml | …………….  tak/nie |
| 7 | Możliwość krótkiego odwirowania Przycisk „IMPULS” | …………….  tak/nie |
| 8 | Sterowanie mikroprocesorowe, panel sterowania składający się z 4 przycisków co umożliwia szybką i łatwą pracę oraz 1 pokrętło do wprowadzania parametrów | …………….  tak/nie |
| 9 | Czas pracy regulacja w zakresie 0 – 99 min; 59 s lub tryb pracy ciągłej | …………….  tak/nie |
| 10 | Poziom szumów ≤ 65 dB(A) | …………….  tak/nie |
| 11 | Możliwość zapisywania 9 programów | …………….  tak/nie |
| 12 | Automatyczne rozpoznawanie typu rotora- ograniczenie liczby obrotów do wartości dopuszczalnej, | …………….  tak/nie |
| 13 | W wyposażeniu :   * rotor kątowy 24-miejscowy z pokrywą osiągający prędkość 18 000 obr/min z pokrywką umożliwiający odwirowywanie probówek o obj. 1,5-2,0 ml , osiągający obroty RCF min 31,514 xg, kąt 45 0 * rotor kątowy 6-miejscowy osiągający prędkości 6 000 obr/min i RCF nie mniej niż 4,025 xg na probówki 50 ml bez konieczności stosowania wkładek redukcyjnych wraz z wkładkami umożliwiającymi odwirowanie probówek Falcon 50 ml oraz probówek Falcon 15 ml | …………….  tak/nie |
| 14 | Rotor mocowany za pomocą klucza będącego na wyposażeniu wirówki, nie dopuszcza się montowania na zatrzask | …………….  tak/nie |
| 15 | Ciężar wirówki bez wyposażenia 40 kg +/- 2 kg. | …………….  tak/nie |
| 16 | Wymiary (wys. x szer. x gł.)  315 x 333 x 650 mm +/-2% | …………….  tak/nie |
| 17 | Wyposażenie w kabel zasilający | …………….  tak/nie |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………….  tak/nie |
| 19 | Gwarancja minimum 24 miesiące | ………miesięcy  należy wpisać |
| 20 | Dokument potwierdzający autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu Oferenta (należy załączyć do oferty) | …………….  tak/nie |