# **Załącznik 3e do SWZ**

**NS: 271.6.2022**

# **MONITOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Wymagane minimalne parametry techniczne monitora** |
| **Typ ekranu** | Ekran ciekłokrystaliczny minimum 21.5 cala z aktywną matrycą LED, IPS lub VA |
| **Jasność** | 250 cd/m2 |
| **Kontrast** | 1000:1 |
| **Kąty widzenia (pion/poziom)** | 178/178 stopni |
| **Czas reakcji matrycy** | max 1 ms |
| **Rozdzielczość maksymalna** | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| **Wyświetlane kolory** | 16.7 milionów |
| **Zakres pochylenie monitora** | +20°~-5° |
| **Powłoka powierzchni ekranu** | Antyodblaskowa |
| **Podświetlenie** | System podświetlenia LED |
| **Zużycie energii** | Typowo 22W, czuwanie mniej niż 0,5W |
| **Bezpieczeństwo** | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| **Waga** | Maksymalnie 3 kg |
| **Złącze** | VGA (D-sub) - 1 szt.  HDMI - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| **Gwarancja** | 2 lata gwarancji z czasem reakcji serwisu – 5 dni roboczych. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające dostarczyć na wezwanie Zamawiającego |
| **Inne** | Odłączana stopa, VESA 100mm  Redukcja migotania  Filtr światła niebieskiego  Wbudowane głośniki Stereo |