
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie i zamontowanie kratownic ochronnych dla 8 pojazdów sanitarnych.**

Kratownice ochronne instalowane na zewnątrz szyby przedniej oraz szyb bocznych (kabina kierowcy oraz przedział medyczny) oraz tylnych i reflektorów w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób będących wewnątrz pojazdów.

1. Szyba czołowa, szyby boczne oraz tylne pojazdu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem/ zniszczeniem w przypadku ataku na pojazd podczas realizacji zadań służbowych. Zabezpieczenie musi być wykonane poprzez zastosowanie krat zamontowanych po zewnętrznej stronie pojazdu. Konstrukcja krat musi zapewniać kierowcy dobrą widoczność podczas przemieszczania się pojazdu po drogach publicznych.

Ryc. A. Wymiary szyb:

Ryc. B. Widok ogólny pojazdu sanitarnego:



Zastosowane rozwiązanie techniczne musi zapewniać w każdej pozycji kraty, co najmniej:

1. dobrą widoczność kierowcy podczas przemieszczania się pojazdu,
2. stabilność kraty w każdej pozycji oraz brak możliwości jej samoczynnego przemieszczania się,
3. dobrą widoczność z zewnątrz elementów świetlnej sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu i świateł zewnętrznych pojazdu.
4. Osłona szyby czołowej oraz szyb bocznych muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą dokonanie ich szybkiego demontażu/montażu bez użycia narzędzi w dowolnym miejscu i czasie.
5. Kraty należy wykonać w następujący sposób:
6. Średnica oczka **3-5 cm** +-5mm,
7. Grubość drutu **2,5-4** mm,
8. Wymiary dostosowane do wymiarów szyb,
9. Odległość montażu oraz konstrukcje osłon nie mogą uniemożliwiać właściwej obsługi pojazdu (dostęp do komory silnika, praca wycieraczek itp.).
10. Wszystkie kraty szyb muszą być:
11. zabezpieczone antykorozyjnie,
12. wykonane w kolorze czarnym,
13. zamocowane do elementów nadwozia pojazdu.
14. Gwarancja będzie obejmować **12 miesięcy**. W okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych zostaną wliczone w cenę oferty.
15. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu naprawy maksymalnie **72h.**
16. Usunięcie awarii (usterki): nie dłużej niż **7 dni roboczych** od zdiagnozowania awarii (usterki).
17. Czas realizacji zamówienia: do ustalenia
18. Cena urządzenia musi obejmować: dostawę i montaż urządzenia zgodnie   
    z warunkami umowy/ złożoną ofertą.
19. Każdorazowo do protokołu przyjęcia pojazdu po usłudze kratowania zostanie dołączony wykaz przedmiotów znajdujących się w zestawie.