**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ)**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO**  **DOTYCZĄCE POJAZDU** |
| **1** | **Rok produkcji:** 2023 |
| **2** | **Silnik wysokoprężny:** 4 cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą |
| **3** | **Pojemność skokowa**: 1990 - 3200 cm3 |
| **4** | **Moc:** min 130 KM |
| **5** | **Norma emisji spalin:** minEURO 6 |
| **6** | **Dopuszczalna masa całkowita:** do 3500kg |
| **7** | **Ładowność z wywrotką:** min 1000kg |
| **8** | **Kabina**: kolor: biały. Zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia |
| **9** | **Zbiornik paliwa**: min 50 litrów z korkiem wlewu paliwa zamykanym na klucz. |
| **10** | **Fotele** z regulowanymi zagłówkami: 3 miejsca w kabinie (kierowca + 2 pasażerów). Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie |
| **11** | **Bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa** z napinaczami przy fotelach w kabinie (dopuszczalne 2 punktowe pasy dla środkowego pasażera) |
| **12** | **Układ hamulcowy:** hamulce tarczowe obu osi. Hamulec postojowy realizowany przez zaciski tylnej osi. ESP, ABS. |
| **13** | **Układ kierowniczy** ze wspomaganiem, wyposażony w fabrycznie montowaną kierownicę po lewej stronie pojazdu, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. Nie przerabiany, oryginalny. |
| **14** | **Koła:** na felgach stalowych R16, z zamontowanym pełnowymiarowym kołem zapasowym. Opony klasy Michelin lub Goodyear. Pojazd powinien mieć zamontowane opony zimowe. Do pojazdu należy dołączyć komplet pełnowymiarowych opon letnich |
| **15** | **Wentylacja i ogrzewanie:** Wymuszony nawiew powietrza z możliwością ustawienia kierunków i prędkości. Płynna regulacja temperatury oraz obiegu wewnętrznego. Klimatyzacja. |
| **16** | **Centralny zamek z pilotem.** 2 kluczyki w komplecie. |
| **17** | **Immobiliser fabryczny.** |
| **18** | **Poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów** |
| **19** | **Elektrycznie sterowane szyby przednie** |
| **20** | **Tylne światła zespolone.** |
| **21** | **Tylne światła przeciwmgielne i wsteczne.** |
| **22** | **Przednie reflektory** wielopłaszczyznowe, halogenowe, ze światłami do jazdy dziennej. |
| **23** | **Przednie światła przeciwmgielne**. |
| **24** | **Lusterka boczne:** sterowane elektrycznie ipodgrzewane |
| **25** | **Lampy błyskowe halogenowe lub LED w kolorze pomarańczowym**: 2 szt., zamontowane na dachu pojazdu wraz z osłoną przed zniszczeniem/zrzuceniem. |
| **26** | **Zamontowany HAK + gniazdo** (do ciągnięcia przyczepki) |
| **27** | **Komputer pokładowy.** |
| **28** | **Schowki na desce rozdzielczej, na poddaszu oraz pod fotelami.** |
| **29** | **Radio** wraz z kompletną instalacją, anteną i 2 głośnikami |
| **30** | **Pokrowce na fotele**  zapobiegające przetarciom tapicerki |
| **31** | **Dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażerów** |
| **32** | **Wyposażenie**:  1. hak holowniczy umożliwiający holowanie pojazdu,  2. linka do holowania,  3. gaśnica,  4. trójkąt odblaskowy,  5. lewarek,  6. apteczka,  7. klucz do kół, |
| **33** | **Zatankowany do pełna zbiornik paliwa** |
| **34** | **Pojazd gotowy do jazdy, posiadający zalecane stany wszystkich płynów eksploatacyjnych.** |
| **35** | **W cenie pojazdu należy uwzględnić 2 letni serwis pojazdu zawierający obowiązkowe przeglądy techniczne w terminach i zakresach zgodnych z książką gwarancyjną. Okresowy przegląd techniczny wraz z koniecznymi wymianami płynów, podzespołów oraz części wynikających z gwarancji wykonywane będą na koszt Sprzedawcy.** |
| **36** | **Pojazd musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty oraz tłumaczenia obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie RP. Pojazd może być zarejestrowany.** |
| **Lp.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO**  **DOTYCZĄCE ZABUDOWY** |
| **1** | **Wywrotka tylno-zsypowa**, zamontowana na podwoziu samochodu |
| **2** | **Skrzynia** o wymiarach wewnętrznych: Długość: min. 3500 mm Szerokość: min 2030 mm  Wysokość : min 400 mm |
| **3** | **Spawana rama** stalowa lub aluminiowa |
| **4** | **Podłoga wykonana ze stali lub aluminium** |
| **5** | **Słupki boczne stalowe lub aluminiowe**. |
| **6** | **Przednia burta** z kratą ochronną wzmocniona profilami, do wysokości kabiny kierowcy. |
| **7** | **Wysokość burt min 40 cm** |
| **8** | **Centralne otwieranie burty tylnej.** (Automatyczne otwieranie tylnej burty w osi górnej w momencie wywrotu) |
| **9** | **Otwierane burty boczne** |
| **10** | **Zestaw hydrauliki ze sterowaniem wywrotu z kabiny** |
| **11** | **Nadkola z tworzywa** wraz z chlapaczami. |
| **12** | **Zabezpieczenia antynajazdowe**. (Boczne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem innego pojazdu) |
| **13** | **Światła obrysowe boczne i tylne** |

Pozostałe uregulowania dotyczące wykonania przedmiotu umowy określa wzór umowy, stanowiący **Załącznik nr 8 do SWZ**.

Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

OPZ nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem oferty.