|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia**  **Załącznik nr 7 do SWZ**  **Sprawa nr 33/24/ZT** |  |

**Wszystkie rysunki i zdjęcia w opisie przedmiotu zamówienia są rysunkami pomocniczymi   
i poglądowymi.**

**CZĘŚĆ I - ŁÓŻKO METALOWE Z MATERACEM**

**1. ŁÓŻKO METALOWE Z MATERACEM**

- **wymiary łóżka:** długość 2070 mm x wysokość 840 mm x głębokość 840 mm (+/- 2 cm);

- stelaż łóżka składa się z 16 profili 20 mm x 20 mm, poprzeczek metalowych, zespolonych na stałe z ramą łóżka;

- rama główna profil 40 x 40 x 1,5 mm;

- rama boczna 60 x 20 x 1,5 mm;

- wysokość zagłowia 860 mm x 800 mm;

- tylna część łóżka 660 mm x 800 mm;

- wysokość nogi do ramy 342 mm;

- szuflada wykonana z blachy 1,5 mm;

- podpora szuflady cztery kółka prowadzące montowane w taki sposób, aby w środku nie było ostrych

krawędzi;

- w trzech ścianach szuflady (oprócz czołowej) po 4 otwory wentylacyjne fi 8 - 10 mm;

- nogi łóżka zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczając przed zarysowaniami;

- szuflada zawieszona na prowadnicach i posiadająca w tylnej ścianie zabezpieczenia przed

wysuwaniem się szuflady;

- w szufladzie wycięty uchwyt;

- powłoka lakier proszkowy w kolorze czarnym;

- wymiary szuflady: 800 x 900 x 282 mm;

- **wymiary materaca:** 80 x 200 x 17, produkt polski, materac nowy:

- wykonanie materaca w technologii hybryd FOAM;

- szkielet materaca składa się z pianki poliuretanowej (T-35), która zapewnia odpowiednią trwałość i sztywność;

- 9-strefowe wypełnienie sprężynowe typu POCKET dopasowuje się do kształtu ciała;

- materac ma posiadać właściwości antyalergiczne i antygrzybiczne zapewniając przy tym doskonałą wentylację;


- pikowany;

- posiada zamek błyskawiczny umożliwiający ściągnięcie;

- trwałość obu stron materaca to klasa średnio-twarda H3;

- pokrowiec na materac wykonany z tkaniny pikowanej o właściwościach antyalergicznych w kolorze białym;

- możliwość prania pokrowca w 40 stopniach C.

 ****

** **

**2. MATERAC**

**- wymiary materaca:** 80 x 200 x 17, produkt polski, materac nowy:

- wykonanie materaca w technologii hybryd FOAM;

- szkielet materaca składa się z pianki poliuretanowej (T-35), która zapewnia odpowiednią trwałość i sztywność;

- 9-strefowe wypełnienie sprężynowe typu POCKET dopasowuje się do kształtu ciała;

- materac ma posiadać właściwości antyalergiczne i antygrzybiczne zapewniając przy tym doskonałą wentylację;

- pikowany;

- posiada zamek błyskawiczny umożliwiający ściągnięcie;

- trwałość obu stron materaca to klasa średnio-twarda H3;

- pokrowiec na materac wykonany z tkaniny pikowanej o właściwościach antyalergicznych w kolorze białym;

- możliwość prania pokrowca w 40 stopniach C.

**CZĘŚĆ II - KRZESŁA**

**1. KRZESŁO TWARDE CZARNE**

**- wymiary krzesła:** wysokość 820 mm x szerokość 490 mm, szerokość siedziska 415 mm x głębokość siedziska 395 mm;

- rama krzesła oraz siedzisko malowane proszkowo w kolorze czarnym;

- siedzisko bejcowane i lakierowane w kolorze czarnym;

- wykonane ze sklejki jesionowej z widoczną i odczuwalną strukturą drewna;

- maksymalne obciążenie 160 kg;

- profil stalowy o grubości minimum 2 mm;

- możliwość sztaplowania krzeseł.



**2. KRZESŁO OBROTOWE**

- **wymiary krzesła:** wysokość 1150/1240 mm x szerokość 630 mm;

- podłokietniki: wysokość 195/270 mm x szerokość 90 mm x długość nakładek 240 mm;

- siedzisko: wysokość 420/510 mm x szerokość 500 mm x głębokość 240 mm;

- zagłówek: szerokość 360 mm;

* tkanina oparcia i zagłówka siatka mesh – czarna przepuszczająca powietrze;
* tkanina siedziska BL czarna odporna na ścieranie – 140 000 cykli Martindalea;
* regulowane podłokietniki (góra-dół) wykonane z tworzywa z miękką nakładką PU;
* siedzisko i oparcie profilowane;
* regulacja wysokości siedziska i zagłówka;
* mechanizm odchylania SYNCHRON;
* podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon);
* maksymalne obciążenie 130 kg.



**3. KRZESŁO TWARDE Z PULPITEM**

- wysokość oparcia 790-820 mm;

* szerokość siedziska 470 mm;
* głębokość siedziska 460 mm;
* wysokość siedziska 450 mm;
* stelaż metalowy koloru czarnego;
* siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 7-8 mm;
* składany pulpit ze sklejki bukowej szerokość 375 mm x długość 275 mm.

|  |
| --- |
|  |

**

**4. KRZESŁO TWARDE**

**- wymiary krzesła:** wysokość 820 mm x szerokość 635 mm x głębokość 460 mm, wysokość siedziska 450 mm x szerokość siedziska 470 mm x głębokość siedziska 460 mm;


- stelaż z profilu płasko-owalnego o przekroju 30 x 15 mm;

- wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi 16 mm;

- rama krzesła malowana proszkowo w kolorze czarnym;

- siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej bukowej sklejki lakierowanej bezbarwnie gr.7,5 mm i wyposażone w osłonę spodniej części;

- nogi zakończone są ślizgaczami z tworzywa sztucznego.



**5. KRZESŁO ISO**

**- wymiary krzesła:** wysokość 820 mm x szerokość 635 mm x głębokość 460 mm, wysokość siedziska 450 mm x szerokość siedziska 470 mm x głębokość siedziska 460 mm;

- stelaż z profilu płasko-owalnego o przekroju 30 x 15 mm;

- wzmocnienie stelaża wykonane z rury fi 16 mm;

- rama krzesła malowana proszkowo w kolorze czarnym;

- siedzisko i oparcie wykonane z tapicerki materiałowej w kolorze czarnym;

- osłonę oparcia stanowi wytrzymały polipropylen;

- nogi zakończone są ślizgaczami z tworzywa sztucznego.



**CZĘŚĆ III – MEBLE DREWNIANE**

**1. SZAFA UBRANIOWA 2-DRZWIOWA**

- **wymiary szafy:** szerokość 900/1000/1200 mm x wysokość 2050 mm x głębokość 600 mm

* płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr.25 mm, ściany boczne i półka o gr.18 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* w środku szafy od góry półka o wysokości 25 cm;
* pod górną półką drążek na wieszaki wykonany z rury fi 25 chromowany;
* drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;
* uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;
* szafa wyposażona w regulatory poziomu umożliwiające regulację od wewnątrz szafy;
* tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 3,5/20;
* całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze szafy;
* łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.



**2. SZAFA UBRANIOWA 3-DRZWIOWA**

- **wymiary szafy:** szerokość 1850 mm x wysokość 2050 mm x gł. 600 mm

* płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr.25 mm, ściany boczne i półki o gr.18 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* z prawej strony w środku szafy trzy półki z możliwością regulacji + dno szafy;
* z lewej strony w środku szafy od góry półka o wysokości 25 cm;
* pod górną półką drążek na wieszaki wykonany z rury fi 25 chromowany;
* drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;
* uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;
* szafa wyposażona w regulatory poziomu umożliwiające regulację od wewnątrz szafy;
* tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 3,5/20;
* całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze szafy;
* łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.



**3. WIESZAK UBRANIOWY**

- **wymiary wieszaka:** wysokość 100 mm x szerokość 300 mm;

* płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* na ściance zamontowane trzy podwójne metalowe wieszaczki na ubrania w kolorze czarnym;
* całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze wieszaka;
* z tyłu mocowanie do ściany.

**4. WIESZAK UBRANIOWY**

- **wymiary wieszaka:** wysokość 900 mm x szerokość 600 mm, zamontowana półka na górze;

* płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* ścianka z czterech płyt wiórowych dwustronnie laminowanych równo od siebie oddalonych o wym: wys. 900 mm x szer. 600 mm x gr. 18 mm;
* na każdej ściance zamontowany podwójny metalowy wieszaczek na ubrania w kolorze czarnym;
* całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze wieszaka;
* z tyłu mocowanie do ściany;
* łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.



**5. REGAŁ BIUROWY**

- **wymiary regału:** szerokość 1000 mm x wysokość 2050 mm x głębokość 450 mm

* płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr.25 mm, ściany boczne i półki o gr.18 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* w regale od góry 2 półki na segregatory A4 z możliwością regulacji;
* część dolna regału wys. 800 mm dwudrzwiowa z półką zamontowaną w połowie wysokości z możliwością regulacji;
* drzwi dolne mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;
* uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;
* tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 3,5/20;
* całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze regału;
* łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.



**6. SZAFA BIUROWA**

**- wymiary szafy:** szerokość 1000 mm x wysokość 2050 mm x głębokość 450 mm

* płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr.25 mm, ściany boczne i półki o gr.18 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* podwójne drzwi, wewnątrz szafy znajdują się 4 półki na segregatory A4 z możliwością regulacji;
* drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;
* uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;
* tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 3,5/20;
* całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze szafy;
* łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.



**7. BIURKO KOMPAKTOWE + KONTENEREK**

- **wymiary biurka:** długość 1600 mm x szerokość 600 mm x wysokość 760 mm;

- w lewej części kontenerek o wym. szerokość 400 mm x wysokość 600 mm x głębokość 600 mm;

* w kontenerku 3 równej wielkości szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;
* szuflady zamykane na zamek centralny;
* uchwyty w szufladach metalowe prostokątne w kolorze czarnym;
* w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

**- wymiary biurka**: długość 1200 mm x szerokość 600 mm x wysokość 760 mm;

- w prawej części biurka wysuwana na prowadnicach półka z przeznaczeniem na klawiaturę;

- prawa i lewa część biurka połączona łącznikiem z płyty ¼ koła podpartym na metalowe nodze

w kolorze czarnym;

* płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* pod blatem panel przedni z płyty o gr.18 mm x wysokości 450 mm;
* możliwość wycięcia w blacie przepustów kablowych;
* długość zestawu: 2200 mm x 1800 mm;
* całość oklejona obrzeżem z ABS w kolorze biurka;
* łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

****

**8. STÓŁ KLUBOWY OKRĄGŁY**

- podstawa stolika kwadratowy postument ARP0179;

- stał malowana proszkowo w kolorze czarnym;

- podstawa 400 mm x 400 mm, gruba podstawa na plastikowych nóżkach;

- rura 60 mm x 60 mm x 660 mm;

- płytka 250 mm x 250 mm;

- całkowita wysokość 720 mm;

- grubość stali 1 mm;

- blat okrągły pokryty warstwą trwałego laminatu w kolorze dąb sonoma;

- rozmiar blatu fi 680 mm;

- grubość blatu 36 mm;

- grubość obrzeża 0,8 mm.



**9. STÓŁ KONFERENCYJNY 2,20 m x 1,20 m**

- **wymiary stołu:** szerokość 1200 mm x wysokość 750 mm x długość 2200 mm

* płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm z trwałym obrzeżem PCV 2 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* stelaż metalowy wykonany z profilu prostokątnego 60 mm x 30 mm;
* malowany proszkowo w kolorze czarnym.

****

**10. STÓŁ KLUBOWY**

- **wymiary stołu:** szerokość 700 mm x wysokość 750 mm x długość 700 mm

* płyta dwustronnie laminowana o gr. 18 mm z trwałym obrzeżem PCV 2 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* wysokiej jakości solidny stelaż (kształtownik 25 mm x 25 mm) w kolorze czarnym.



**11. STÓŁ SZKOLNY**

- **wymiary stołu:** szerokość 600 mm x wysokość 750 mm x długość 1300 mm

* płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm z trwałym obrzeżem PCV 2 mm;
* w kolorze dąb sonoma;
* stelaż i nogi metalowe w kolorze czarnym;
* pod blatem metalowa rama 40 mm x 20 mm;
* nogi metalowe 50 mm x 50 mm z możliwością regulacji wysokości.

****

**CZĘŚĆ IV – MEBLE METALOWE**

**1. KONTENEREK**

**- wymiary kontenerka:** szerokość 420 mm x wysokość 580 mm x głębokość 580 mm;  
- blat wykonany z płyty MDF o grubości 19 mm melaminowany, top wykończony ozdobnym

laminowanym blatem;

- blat w kolorze dąb sonoma;   
- boki i tył wykonany z 0,9 mm stali, góra z 1,5 mm stali, fronty wykonane z 0,8 mm stali malowane

proszkowo w kolorze czarnym;

- zawiera 3 równe szuflady do przechowywania na płasko z opcją ruchomego piórnika;  
- górna szuflada otwiera się do 70%, dolne otwierane do 100%;

- uchwyt estetycznie ukryty jest we frontach;  
- kółka: Ø50 , wysokie na 60 mm, wykonane z polipropylenu i stali;

- kontenerek wyposażony w piąte kółko antywywrotne dla lepszej stabilizacji;   
- zamek centralny z dwoma kluczykami, z wymiennym bębenkiem, klucz składany przegubowy

(zapasowy - klucz metalowy).



**2. SZAFA BIUROWA METALOWA**

**- wymiary szafy:** szerokość 920 mm x wysokość 1950 mm x głębokość 500 mm;  
- podwójne drzwi skrzydłowe;

- szafa wykonana ze stali 1,0 mm i 0,8 mm malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;   
- mocne wzmocnione drzwi z trzypunktowym zamkiem z dwoma kluczami;

- 4 półki z możliwością regulacji wysokości, każda półka ma nośność 80 kg.



**3. SZAFA PANCERNA**

**- wymiary szafy:** szerokość 1000 mm x wysokość 1900 mm x głębokość 400 mm;  
- waga 78 kg;

- korpus szafy wykonany z blachy stalowej o gr.1,5 mm zabezpieczonej przed korozją, jednopłaszczowy

spawany;

- szafa malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;  
- drzwi szafy blokowane układem rygli ruchomych na trzech krawędziach ( od strony zamków przez

4 rygle, krawędź górna i dolna po 1 ryglu) krawędź od strony zawiasów ryglem stałym na całej

wysokości;

- drzwi zamykane atestowanym zamkiem kluczowym klasy A z 2 kluczami;

- drzwi wykonane są z dwóch warstw blachy stalowej, zawieszone na zawiasach wewnętrznych, kąt

otwarcia 120 stopni;  
- wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości;

- dwa otwory montażowe w dnie szafy, kotwy mocujące;

- uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci;

- instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną;

- certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych, certyfikat typ 1 zgodnie z Rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku;

- certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych, certyfikat klasy A zgodnie z Zarządzeniami

Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017, Nr 46/MON z 2013 roku.



**4. SZAFKA NA KLUCZE**

**- wymiary szafki:** szerokość 390 mm x wysokość 520 mm x głębokość 120 mm;  
- waga 6,8 kg;

- konstrukcja szafy malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;   
- szafka posiada zamek kluczowy;

- możliwość przechowywania 200 kompletów kluczy – 200 haczyków zamontowanych na stałe;

- listwa z haczykami na klucze z numeracją;   
- w zestawie z szafką jest komplet śrub z kołkami do mocowania szafki.



**5. REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2000 mm x 500 mm**

**- wymiary regału:** szerokość 1000 mm x wysokość 2000 mm x głębokość 500 mm;

**-** ilość półek 5;

**-** nośność półki 90 kg;

**-** półka metalowa o gr. 0,5 mm z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

**-** konstrukcja regału metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- grubość nogi 0,8 mm wyposażona w ochronne stopki z wytrzymałego tworzywa sztucznego;

- stabilność konstrukcji zapewniają połączenia śrubowe oraz wzmocnienia łączeń z użyciem trwałych

płaskowników;

- tylne otwory pozwalają przymocować regał do ściany pomieszczenia;

- certyfikat zgodny z normą PN-EN 15635:2010.

**6. SZAFA KARTOTEKOWA METALOWA Z 3 - SZUFLADAMI**

**- wymiary szafy:** szerokość 400 mm x wysokość 1015 mm x głębokość 600 mm;

**-** trzy szuflady;

**-** solidna i stabilna konstrukcja z grubej stali 0,6 mm w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

**-** zamek ryglowany zabezpieczający wszystkie szuflady;

- dwa klucze w zestawie;

- wygodne i ergonomiczne uchwyty.

