# Opis przedmiotu zamówienia - Część 3 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21 na koszt i ryzyko Wykonawcy **fabrycznie nowego ciągnika lub ciągnika demonstracyjnego ze stanem licznika nie większym niż 50 Mtg** o minimalnych parametrach technicznych:

1. Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r.
2. Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany
3. Moc silnika: od 40 do 60 KM
4. Napęd: 4x4
5. Rozstaw osi: minimum 1600 mm , maksimum 1850 mm
6. Wysokość całkowita: maksimum 2700 mm
7. Tylny TUZ 2 o udźwigu minimum 1000 kg
8. Przedni TUZ 1 o udźwigu minimum 950 kg
9. Układ hydrauliczny:
10. minimum dwu sekcyjny rozdzielacz z przodu
11. minimum dwu sekcyjny rozdzielacz z tyłu
12. wydajność pompy ciągnika 30-50 l/min.
13. ~~przyciski sterowania umieszczone na zewnątrz ciągnika z lewej i prawej strony tylnego błotnika~~
14. WOM: minimum 540 obr./min.
15. Sprzęgło: suche
16. Ogumienie rolnicze: przód minimum 250/70/R18 , tył minimum 320/85/R28
17. Kabina:
18. z atestem bezpieczeństwa
19. klimatyzacja z opcją ogrzewania kabiny
20. wentylacja regulowana z możliwością ogrzewania kabiny
21. siedzenie operatora amortyzowane z pasem bezpieczeństwa
22. Układ elektryczny:
23. licznik motogodzin
24. deska rozdzielcza
25. elektryczny czujnik poziomu paliwa
26. elektryczny wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
27. czujnik ciśnienia oleju
28. Wyposażenie dodatkowe:
29. Światła robocze i dwa główne reflektory przednie, kierunkowskazy zgodne z homologacją
30. Dwie lampy błyskowe typu „kogut” (LED)
31. skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi operatora
32. katalog części zamiennych w języku polskim lub katalog w systemie kodowym
33. instrukcja obsługi w języku polskim
34. zestaw ratunkowy BHP : apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, usztywniający kołnierz szyjno- ortopedyczny
35. certyfikat zezwalający na eksploatacje ciągnika w Polsce wraz z upoważnieniem do wydawania tego typu dokumentów
36. Deklaracja zgodności z wymaganiami znaku CE
37. Gwarancja:
38. min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ciągnika,
39. wymaga się, aby w trakcie obowiązywania gwarancji przeglądy okresowe były wykonywane bezpłatnie (w tym dojazd i robocizna) w siedzibie Zamawiającego,
40. W przypadku awarii w trakcie trwania gwarancji dojazd i weryfikacja do 48 h od dnia zgłoszenia.
41. W cenie zakupu:
42. Szkolenie operatorów wraz z instruktażem praktycznym w zakresie prac wykonywanych przez zamawiającego w siedzibie zamawiającego
43. Dostawa i rozładunek