Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu głównego agregatu prądotwórczego, typ JS 80k IV Euro Silent.

Silnik agregatu typ - JOHN DEERE 4045T , prądnica - LEROY SOMER LSA 432 L8.

1. Dojazd na miejsce zlecenia.
2. Przegląd główny zgodnie z normą fabryczną oraz z normami obowiązującymi w Polsce.
3. Sprawdzenie wszystkich układów silnika spalinowego.
4. Sprawdzenie stanu prądnicy i wszystkich połączeń elektrycznych.
5. Sprawdzenie elektronicznych układów sterujących pracą silnika spalinowego.
6. Sprawdzenie elektrycznych układów sterujących pracą prądnicy.
7. Sprawdzenie innych układów współpracujących z agregatem.
8. Wymiana oleju silnikowego.
9. Wymiana filtru oleju.
10. Wymiana filtru paliwa.
11. Czyszczenie sprężonym powietrzem filtrów powietrza.
12. Czyszczenie pompy wtryskowej z osadów.
13. Mycie agregatu środkami neutralizującymi płyny eksploatacyjne agregatu.
14. W cenie usługi muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z przeglądem technicznym agregatu, w tym niezbędnych materiałów.
15. Oferta musi być przedstawiona w PLN, w kwocie brutto.
16. Termin płatności: do 30 dni roboczych liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury na podstawie wystawionego certyfikatu.
17. Termin realizacji przeglądu do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zlecenia (faks, e-mail)
18. Wykonawca oświadcza że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
19. Przegląd należy wykonać w miejscu zainstalowania agregatu : KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem że jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,

**Zamawiający informuje, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się**

**złożeniem zamówienia.**