**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **DOZP.240.13.2020**

**ZAMAWIAJĄCY:** WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

**WYKONAWCA:** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | ***Parametr oferowany\**** |
| **1** | **PROCESOR**  Kod wymagania: WTM.01 | Procesor powinien osiągać minimalnie 4000 punktów CPU Mark w PassMark PerformanceTest 9. Wykaz średniej ilości punktów dla danego modelu procesora dostępny jest na stronie www.cpubenchmark.net/CPU\_mega\_page.html - kolumna CPU Mark. |  |
| **2** | **PAMIĘĆ OPERACYJNA**  Kod wymagania: WTM.02 | Min. 8 GB. |  |
| **3** | **DYSK TWARDY**  Kod wymagania: WTM.03 | Dysk SSD, pojemność min. 120 GB. |  |
| **4** | **DŹWIĘK**  Kod wymagania: WTM.04 | Wbudowany mikrofon z redukcją szumów, wbudowany głośnik. |  |
| **5** | **EKRAN**  Kod wymagania WTM.05 | Przekątna co najmniej 10’’, ale nie więcej niż 12’’, jasność co najmniej 500 nits, rozdzielczość natywna  co najmniej 1366x768, matowa matryca. |  |
| **6** | **TECHNOLOGIA DOTYKOWA**  Kod wymagania: WTM.06 | Technologia umożliwiająca obsługę piórkiem magnetycznym lub dotykiem palca. Pojemnościowy,  z obsługą wskaźnika fizycznego. |  |
| **7** | **PORTY**  Kod wymagania: WTM.07 | Złącze dokujące, 1xUSB. |  |
| **8** | **Inne wymagania**  Kod wymagania: WTM.08 | 1) Bateria umożliwiająca pracę poza stacją dokującą  o pojemności 40 Wh. Norma szczelności nie mniejsza niż IP65.  2) Zgodność urządzeń z normą PN-S-76020.  3) Zgodność ze znakiem CE.  4) Wbudowany GPS. |  |
| **9** | **ZESTAW DO MONTAŻU**  **W POJEŹDZIE**  Kod wymagania: WTM.09 | Tablet należy wyposażyć w stację dokującą montowaną w samochodzie oraz zestaw zasilający stacje dokujące. |  |
| **10** | **ZASILANIE ZEWNĘTRZNE**  Kod wymagania: WTM.10 | Zasilacz sieciowy oraz zasilacz samochodowy. |  |
| **11** | **SYSTEM OPERACYJNY**  Kod wymagania: WTM.11 | System operacyjny Windows 10 Pro zapewniający współpracę z pozostałymi Urządzeniami oraz oprogramowaniem SWD PRM przeznaczonym  dla terminali mobilnych. Wykonawca zapewni bezterminową licencję na jego użytkowanie  oraz aktualizacje co najmniej na czas trwania gwarancji na Urządzenia. |  |
| **12** | **PARAMETRY STACJI DOKUJĄCEJ**  Kod wymagania: WTM.12 | Co najmniej 2 porty USB, port zasilania. Stacja dokująca  z możliwością instalacji w ambulansie musi zapewniać ochronę fizyczną urządzenia przez zabezpieczenie zamkiem otwieranym kluczem. Stacja musi mieć zasilanie z akumulatora samochodu aby doładowywać tablet medyczny. Zestaw anten do GPS i GSM montowanych bezpośrednio do stacji dokującej. |  |
| **13** | **ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA**  Kod wymagania: WTM.13 | Moduł transmisji danych GSM 3G/LTE (HSPA), slot  na kartę SIM operatora komórkowego. |  |
| **14** | **NFC**  Kod wymagania: WTM.14 | Moduł NFC. |  |
| **15** | **NORMY ODPORNOŚCI**  Kod wymagania: WTM.15 | Musi spełniać normę (odporności czynniki fizyczne  w tym uderzenia i wodę) IP65, IK09 lub normę odporności na upadek z wysokości 120 cm lub wyższej. |  |

*\*wypełnia Wykonawca*

**Oświadczam(y), że podane parametry odpowiadają wymogom SIWZ.**

**Brak zgodności z którymkolwiek parametrem wymaganym powoduje odrzucenie oferty.**

…………………………………………………………. ………………………………………………………………………..

*miejscowość i data podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*