**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu łączności radiowej, naziemnej, pracującej
w paśmie VHF 136-174 MHz:

1. Przenośny Motorola R7 FKP PREMIUM VHF

w zestawie:

* radiotelefon
* bateria Li-Ion 2200 mAh
* ładowarka IMPRES
* antena
* instrukcja obsługi
* Zaprogramowanie radiotelefonów do pracy na częstotliwościach PL Poznań
1. Przenośny Motorola DP4601e VHF DMR

w zestawie:

* radiotelefon
* akumulator Impres minimum 2000 mAh LiIon
* ładowarka IMPRES
* antena
* instrukcja obsługi
* Zaprogramowanie radiotelefonów do pracy na częstotliwościach PL Poznań
1. Motorola DM4601e VHF DMR 25W

w zestawie:

* radiotelefon
* mikrofon
* uchwyt montażowy
* kabel zasilający
* instrukcja obsługi
* Zaprogramowanie radiotelefonów do pracy na częstotliwościach PL Poznań
1. Zasilacz stabilizowany do radiotelefonu DM4601e (preferowany kolor: czarny)

W zestawie:

* Zasilacz
* Przewody zasilające
* instrukcja obsługi
1. Zestaw słuchawkowy PMLN6852 lub odpowiednik Peltor, z możliwością przewodowego podłączenia radiotelefonu DP4601e, dla koordynatora ruchu naziemnego, do pracy w hałasie; Przewód na wyposażeniu.
2. Klucz licencyjny do obsługi przycisku PTT do radiotelefonu DP 4601e
3. Ładowarka 6-stanowiskowa IMPRES (z wyświetlaczami) PMPN4289A

Ilości zamawianego sprzętu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot | Ilość |
| 1. | Przenośny Motorola R7 FKP PREMIUM VHF DMR | 10 |
| 2. | Przenośny Motorola DP4601e VHF DMR | 14 |
| 3. | Motorola DM4601e VHF DMR 25W | 38 |
| 4. | Zasilacz stabilizowany do radiotelefonu DM4601e | 6 |
| 5. | Zestaw słuchawkowy PMLN6852 lub odpowiednik, do radiotelefonu DP4601e | 12 |
| 6. | Klucz licencyjny do obsługi przycisku PTT do radiotelefonu DP 4601e | 6 |
| 7. | Ładowarka 6-stanowiskowa IMPRES (z wyświetlaczami) PMPN4289A | 1 |

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty w zakresie ilości/typu zamawianego sprzętu.

Zamówienie należy zrealizować do końca 2023 roku.