SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 
D-01.02.01 
 
WYCINKA KRZEWÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-01.02.01 	Wycinka krzewów 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiOR. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką krzewów na drogach powiatowych  powiatu gryfińskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
 	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 mechanicznym karczowaniem krzaków 
 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót         
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do usuwania drzew. 
 	Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
•	piły mechaniczne, 
•	szpadle,
•	siekiery,
•	podkasz arki tarczowe,
•	inne urządzenia mechaniczne.
4. TRANSPORT 
4.1. Transport krzaków lub ich utylizacja. 
Dopuszcza się zrębkowanie wraz z rozplantowaniem na terenie poza terenami zabudowy lub wywiezienie. Natomiast na terenie zabudowy tylko i wyłącznie wywiezienie.
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 	Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzaków 
 	Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków, poza teren  na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz oczyszczenie terenu budowy z pozostałości po wycince. 
 	Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Materiał pozostały z wycinki stanowi własność Wykonawcy i o ile będzie przedstawiał wartość użytkową, zostanie to uwzględnione w cenie jednostkowej wykonywanych robót. 
	 	 	Wycinka krzewów 	D-01.02.01
5.3. Pielęgnacja krzewów poprzez ich przycięcie.
Roboty pielęgnacyjno-konserwacyjne krzewów obejmują wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych, wykonanie skrajni drogi, zrębkowanie mechaniczne krzewów pozyskanych w wyniku pielęgnacji, wywiezienie zrębków poza teren drogi. 
-	cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie krzewów porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych, 
-	cięcia korygujące, mające za zadanie poprawienie niekorzystnych efektów niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony, - cięcia skrajni drogi, polegają na wycinaniu konarów i gałęzi drzew od strony jezdni do wysokości 5,50 m, umożliwiające swobodny, bezkolizyjny przejazd pojazdów oraz  do 3,00 m nad chodnikami dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów. 
-	cięcia pielęgnacyjne, dokonywać poza okresem gniazdowania ptaków.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia krzaków, wywiezienie lub zrębkowanie wraz z rozplantowaniem i uporządkowanie miejsca po pracach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podana w STWiOR D-00.00 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest:   
•	m 2  dla robót związanych z wycinką krzaków .
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
	 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 	Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 	Cena wykonania wycinki krzaków obejmuje: 
•	wycięcie krzaków, 
•	uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
•	wywiezienie krzaków poza teren budowy w terenie zabudowy lub zrębkowanie wraz z rozplantowaniem poza terenem zabudowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414). 
2.	Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3.	Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627),  
4.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)