[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.61
nan=Usunięcie kolizji linii kablowej SN 15 kV z rozbudowywanym budynkiem Szkoły Podstawowej w Lipinach
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Powersun Sp. z o.o.
afn=ul. Łazienkowska 16                                                                                                             20-416 Lublin
nb=Usunięcie kolizji linii kablowej SN 15 kV z rozbudowywanym budynkiem Szkoły Podstawowej w Lipinach
ab=Szkoła Podstawowa w Lipinach                                                                                                              Lipiny 14, 92-701 Lipiny1310Nowosolna [100608_2]1310dz. nr 19 obręb 0008 Lipiny
ni=Urząd Gminy Nowosolna
ai=ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
nk=mgr inż. Michał Janik	
dt=2023-10-18	0
kln=Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
pcn=IV kwartał 2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 250]
ty=R
na=Elektromonter grupa IV	0
id=1390767614	3
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942289
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942294
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 246]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=2066489466	3
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942299
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942303
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 251]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942306
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=Elektromonter grupa II	0
id=844523343	3
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942309
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=Elektromonter grupa II	0
id=844523343	3
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942312
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=39	1701212400
cw=39	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.8	1701942432
cw=28.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budowa linii kablowej SN 15 kV
wa=0
kn=0	0	0
id=187
nu=1
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	2-01 0701-0504	2-01	0701-05	04	1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6ˇm, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.2ˇm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	5-10 0301-02	5-10	0301-02		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6ˇm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1962
pd=	KNR	5-10 0101-0401	5-10	0101-04	01	1
na=Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3ˇkg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1973
pd=	KNR	5-10 0512-06	5-10	0512-06		1
na=Montaż w rowach muf przelotowych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20ˇkV, do 240ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1983
pd=	KNR	13-21 0201-04	13-21	0201-04		1
na=Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 15 kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1987
pd=	KNR	2-01 0704-0504	2-01	0704-05	04	1
na=Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6ˇm, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0ˇm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=1989
pd=	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.56	1	13*0,2*0,6						

[POZYCJA]
id=1994
pd=	KNNR	11 0711-0201	11	0711-02	01	1
na=Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.8	1	13*0,6						

[ELEMENT 1]
na=Demontaż linii kablowej SN 15 kV
wa=0
kn=0	0	0
id=1796
nu=2
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=1800
pd=	KNR	2-01 0701-0504	2-01	0701-05	04	1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6ˇm, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.2ˇm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=1998
pd=	KNR	5-10 0101-0401	5-10	0101-04	01	1
na=Ręczne usówanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3ˇkg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1873
pd=	KNR	2-01 0704-0504	2-01	0704-05	04	1
na=Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6ˇm, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0ˇm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=2009
pd=	KNNR	11 0711-0201	11	0711-02	01	1
na=Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, w terenie płaskim, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	18*0,6						

[SUMA KONTROLNA]
5f5a47f2a837fc2d6eb1d63dfd1629b6