*ZAŁĄCZNIK NR 2.2. do SWZ*

*(zał. nr 1 do umowy)*

**ZESTAWIENIE CENOWE/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE 2 DOSTAWA PŁYT DROGOWYCH 1,5 m x 3 m x 0,15 m**

Płyty, zbrojone ,klasa wytrzymałości betonu na ściskanie ≥ C25/30, odporność na działanie mrozu ≥ F150, odporność na ścieranie ≤18000/5000 mm3 / mm2, nasiąkliwość ≤ 5%. Płyty muszą posiadać uchwyty transportowe.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płyt drogowych wg CPV w grupie, 44171000-9 według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Płyty muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych.

Wymagany termin realizacji dostaw płyt drogowych - według zasad ustalonych w umowie.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

W ramach **zamówienia gwarantowanego** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą nr 1.

**tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Płyty drogowe 1,5 m x 3 m x 0,15 m**  Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369  Wykonane według normy PN-EN 206-1:2003,  Zbrojone: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III (pozostałe)  Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie ≥ C25/30, odporność na działanie mrozu ≥ F150, odporność na ścieranie ≤ 18000/5000 mm3 / mm2, nasiąkliwość ≤ 5%.  Płyty muszą posiadać 4 uchwyty montażowe  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 250 |  |  |
| **ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE RAZEM:** | | | | |  |

W ramach **prawa opcji** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą nr 2.

**tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFRASTRUKTURA** | | | | | |
| 1 | **Płyty drogowe 1,5 m x 3 m x 0,15 m**  Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369  Wykonane według normy PN-EN 206-1:2003,  Zbrojone: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III (pozostałe)  Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie ≥ C25/30, odporność na działanie mrozu ≥ F150, odporność na ścieranie ≤ 18000/5000 mm3 / mm2, nasiąkliwość ≤ 5%.  Płyty muszą posiadać  4 uchwyty montażowe  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 350 |  |  |
| **ZAMÓWIENIE OPCJONALNE RAZEM:** | | | | |  |
| **OGÓŁEM ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA:**  **(zamówienie gwarantowane i opcjonalne razem)**  */wartość przenieść do formularza ofertowego/* | | | | |  |

*UWAGA:*

*Dokument należy opatrzyć* ***kwalifikowanym podpisem elektronicznym*** *osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem/pełnomocnictwem.*