***ZAŁĄCZNIK NR 2.1.do SWZ***

***(zał. nr 1 do umowy)***

**ZESTAWIENIE CENOWE/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE 1** **SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA /PIASKU BUDOWLANEGO**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna **dostawa kruszywa i piasku budowlanego wg CPV w grupie 14212000-0** według asortymentu i ilości podanych w tabelach poniżej. Wszystkie kruszywa muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych. Nie dopuszcza się dostaw kruszywa z żużla hutniczego i jego domieszek.
2. Wymagany termin realizacji dostaw - według zasad ustalonych w umowie.
3. **Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych**. **Prawo opcji jest** **uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać** w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

Zakres zamówienia opcjonalnego określony został w tabeli nr 2 poniżej. **Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb** jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

W ramach **zamówienia gwarantowanego** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą nr 1.

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1. | **Pospółka 8-16 mm**  Maksymalna wilgotność do 10%  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 2050 t  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 50 t | t | 2100 |  |  |
| 2. | **Tłuczeń niesortowany 0 – 31,5 mm**  Maksymalna wilgotność do 10%  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 1550 t  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 40 t | t | 1590 |  |  |
| 3. | **Piasek płukany 0 – 4 mm**  Maksymalna wilgotność do 10%  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 70 t  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 80 t | t | 150 |  |  |
| **ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE RAZEM: :** | | | | |  |

W ramach **prawa opcji** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą nr 2.

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1. | **Pospółka 8-16 mm**  Maksymalna wilgotność do 10%  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | t | 1250 |  |  |
| 2. | **Tłuczeń niesortowany 0 – 31,5 mm**  Maksymalna wilgotność do 10%  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | t | 3000 |  |  |
| **ZAMÓWIENIE OPCJONALNE RAZEM:** | | | | |  |
| **OGÓŁEM ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA**  **(zamówienie gwarantowane i opcjonalne razem)**  */wartość przenieść do formularza ofertowego/* | | | | |  |

***UWAGA:***

*Dokument należy opatrzyć* ***kwalifikowanym podpisem elektronicznym*** *osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem/pełnomocnictwem.*