**Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego**

**Nr sprawy: WI.271.34.2022**

Wykonawca:

…………………………

…………………………

…………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………

…………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. „**Zakup ciągnikowej zamiatarki i osprzętu do zamiatarki chodnikowej” – Część 2**, prowadzonego przez Miasto Mińsk Mazowiecki oświadczam, że oferowany **osprzęt do zamiatarki chodnikowej** jest wolny od wad fizycznych i prawnych, marki…………………., typu …………. (nazwa handlowa ………………………….), fabrycznie nowy, rok produkcji ……….r, zgodnie z warunkami i wymogami Zamawiającego spełniają niżej wskazane parametry techniczne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| LP | | **SZCZOTKA WALCOWA PRZEDNIA do pojazdu bazowego zamiatarki typu Flexigo 150** | Oferowane parametry techniczne i wymogi Zamawiającego | |  |
| 1 | | **Fabrycznie nowa, rok produkcji 2022** | rok produkcji ……. | |  |
| 2 | | Długość szczotki walcowej: min 1.550 mm | …………mm | |  |
| 3 | | Długość całkowita: max 1.750 mm | …………mm | |  |
| 4 | | Kąt skrętu szczotki: min. 250 | ………. 0 | |  |
| 5 | | Średnica szczotki: min 600 mm | ………... mm | |  |
| 6 | | Ciężar szczotki: max 240 kg | ………... kg | |  |
| 7 | | Napęd szczotki od układu hydraulicznego zabudowanego na pojeździe bazowym zamiatarki Flexigo 150+. | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 8 | | Napęd sterowania od układu hydraulicznego zabudowanego na pojeździe bazowym Flexigo | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 9 | | Zintegrowany silnik hydrauliczny do napędu szczotki walcowej osadzony w jej wnętrzu, dzięki czemu brak jest elementów wystających poza jej obrys. | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 10 | | Hydrauliczny układ skręcania w lewą/prawą stronę | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 11 | | Sterowania wszystkimi funkcjami szczotki z kabiny pojazdu bazowego Flexigo | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 12 | | Elementy zamiatające do usuwania śniegu | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 13 | | Zestaw adaptacyjny do pojazdu bazowego Flexigo | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 14 | | Wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 15 | | Kompensacja nierówności podłoża poprzez zawieszenie szczotki za pomocą wahliwego łożyska z nylonowymi prowadnicami | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 16 | | Dwa koła podporowe z możliwością obrotu o ok. 3600 i regulacji pionowej z systemem korbowym | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 17 | | System odstawczy zintegrowany z rama szczotki z jedną wyciąganą i dwiema podnoszonymi nogami wsporczymi do parkowania urządzenia | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 18 | | Fartuch ochronny zabezpieczający przed niepożądanym odrzucaniem zanieczyszczeń | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 19 | | Elastyczne, sprężyste zawieszenie fartucha stanowiące jego zabezpieczenie przed lekkimi uderzeniem np. o ścianę | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 20 | | Pręt odblaskowy z tworzywa sztucznego na krańcach obudowy i oświetlenie konturowe szczotki walcowej LED | Spełnia/nie spełnia | |  |
| 21 | | Deklaracja CE | Spełnia/nie spełnia | |  |