**Załącznik nr 2a do SWZ**

**(załącznik do formularza ofertowego**

 **składany na etapie składania ofert)**

Dostawa urządzeń w ramach postępowania „Zestaw szkoleniowo - treningowy z zakresu ratownictwa medycznego przy zagrożeniach czynnikiem CBRN”

Nr postępowania:

Parametry oferowanych urządzeń

**Część 1**

**1. Łóżko szpitalne.**

**Łóżko szpitalne stanowiące element wyposażenia pracowni symulacji medycznej powinno spełniać następujące kryteria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane – minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry** | Parametry oferowane (zaznacza Wykonawca)  |
| 1 | Regulacja elektryczna – zasilanie z sieci. | Spełnia /nie spełnia\* |
| 2 | Wysoka mobilność: cztery koła skrętne z możliwością blokady. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 3 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji leżącej. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 4 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej | Spełnia / nie spełnia\* |
| 5 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji Trendelenburga (pozycja leżąca z uniesieniem od strony nóg, minimum do 20o) | Spełnia / nie spełnia\* |
| 6 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji anty-Trendelenburga (pozycja leżąca z uniesieniem od strony głowy, minimum do 10 o). | Spełnia / nie spełnia\* |
| 7 | Akumulator umożliwiający regulację położenia łóżka bez zasilania sieciowego. | Spełnia / nie spełnia\* |

2 **. Nosze Monoblokowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane – minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry** | Parametry oferowane (zaznacza Wykonawca)  |
| 1 | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub materiału zabezpieczonego przed korozją. Pozwalające na uniesienie tułowia do góry do 90 stopni. | Spełnia /nie spełnia\* |
| 2 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji. Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta przed przemieszczaniem na noszach, przymocowanych do ramy z poręczami bocznymi. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 3 | Wyposażone w elastyczny materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie wchłaniający płynów, krwi, odporny na środki dezynfekcyjne. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 4 | Stopniowa regulacja wysokości. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 5 | Oznakowanie, graficzne, trwałe do obsługi noszy.  | Spełnia / nie spełnia\* |
| 6 | Nosze wyposażone w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, oraz podnoszenia z maksymalnego obniżenia. | Spełnia / nie spełnia\* |
| 7 | Obciążenie maksymalne to 250 kg.  | Spełnia / nie spełnia\* |
| 8 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A2:2015. | Spełnia / nie spełnia\* |