**2022 r. – plan**

**Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm:**

1. Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno

od km 0+285 do km 0+840 dług. 555,0 m szer. 6,00 pow. 3330 m2

2. Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzeszewo

od km 0+000 do km 0+450 dług. 450,0 m szer. 4,0 m pow. 1800 m2

3. Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz

od km 1+840 do km 2+790 dług. 950,0 m szer. 5,5 m pow. 5225 m2

4. Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo – Rzeszynek

od km 11+640 do km 12+940 dług. 1300,0 m szer. 5,0 m pow. 6500 m2

5. Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. w m. Krzywe Kolano

od km 17+080 do km 17+880 dług. 800,0 m szer. 5,0 m pow. 4000 m2

6. Nr 2460C Kożuszkowo – Wola Kożuszkowa odc. w m. Wola Kożuszkowa

od km 2+820 do km 3+520 dług. 700,0 m szer. 5,0 m pow. 3500 m2

7. Nr 2456C Wronowy – Mirosławice odc. w m. Budy

od km 0+370 do km 1+170 dług. 800,0 m szer. 5,0 m pow. 4000 m2

8. Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Mogilno

od km 0+000 do km 0+250 dług. 250,0 m szer. 6,0 m pow. 1500 m2

9. Nr 2347C Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość odc. w m. Słaboszewo

od km 17+930 do km 19+280 dług. 1350,0 m szer. 5,2 m pow. 7020 m2

10. Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota

od km 2+450 do km 3+400 dług. 950,0 m szer. 4,0 m pow. 3800 m2

**Razem: na długości 8 105 m**

**na powierzchni 40 675 m2**