**Opis przedmiotu zamówienia/Formularz ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | opis | Zdjęcie | ilość | Cena jedn.  brutto | Wartość  brutto |
| 1 | **Kontener mobilny o wymiarach szerokość 430mm, wysokość 600mm, głębokość 480mm**, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Prowadnice metalowe. Kółka fi 42 mm. dwa przednie z hamulcem. Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.  **Kontenery stanowią uzupełnienie mebli będących na wyposażeniu jednostki dlatego muszą być wykonane z płyty meblowej w kolorze Calvados D1937 PR**  Wygląd jak na zdjęciu poglądowym | WNICM305 | 8 |  |  |
| 2 | **Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm.**  Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.  Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.  Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.  Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 nnn, mocowany na 2 śrubach.  Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację,  Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi - montowany w froncie piórnika.  Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.  Kontener wyposażony w 4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.  **Kontenery stanowią uzupełnienie mebli będących na wyposażeniu jednostki dlatego muszą być wykonane z płyty meblowej w kolorze Calvados D1937 PR**  Wygląd jak na zdjęciu poglądowym | WNICM316 | 3 |  |  |

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem i montażem mebli biurowych oraz wywozem opakowań dla:

Komisariatu Policji w Stęszewie, ul.Poznańska 19, 62-060 Stęszew

1. Termin wykonania : 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
2. Osoby do kontaktu: z ramienia KWP : Justyna Szymańska tel. 61-84-126-75

z ramienia KP : Paweł Maślona tel. 519-064-688