**Wymiana parkietu na scenie:**

- powierzchnia 18,8 m2

- wysoka odporność na ścieranie min AC6

- grubość paneli min 12 mm

- wodoodporność

- antypoślizgowość

- właściwości antybakteryjne

- łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu czystości

- panele układane na podkładach o grubości min 8 mm

- kolor do wyboru przez zamawiającego