**Parking:**

Wykonanie utwardzenia z płyty ażurowej o następujących właściwościach:

Wymiary min. 40x60x8 cm

Wysoka klasa betonu

Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne

Wysoka odporność na ścieranie

Kolor szary

Powierzchnia utwardzenia: 60 m2

Wytycznie miejsca parkingowego o wymiary min. 3,6x5m zgodnie z wymiarami miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością wraz z malowaniem tego miejsca.