**Kurtyna sceniczna 1 szt.: Dostawa i montaż**

- tkanina katarowa typu Trevira CS lub o podobnych parametrach

- zgodnie z normą DIN 4102 cz.1 klasa B1, EN 13773 klasa 1, PN-EN ISO 6940:2005

- gramatura ok. 366±26g/

- kolor grafitowy lub czarny

- wymiary okna scenicznego 476 mm szerokość, 266 mm wysokość

- kurtyna dwuczęściowa, otwierana na boki

- mechanizm elektryczny kurtyny

- silnik 1- fazowy, kurtyna przesuwana od środka w obie strony

- prędkość silnika stała

- sterowanie przełącznikiem naściennym

- klasa ochrony min. IP53

- szyny stalowe malowane proszkowo w przekroju min. średnica 4x5 cm

- kółka plastikowe o dużej średnicy min. 3 cm

- wózki wzmocnione szerokość wózka z kotarą około 3 cm

**Kotara sceniczna 1 szt.: Dostawa i montaż**

- tkanina katarowa typu Trevira CS lub o podobnych parametrach

- zgodnie z normą DIN 4102 cz.1 klasa B1, EN 13773 klasa 1, PN-EN ISO 6940:2005

- gramatura ok. 366±26g/

- kolor grafitowy lub czarny

- montowana na stałe do ściany tylnej o wymiarach 476 mm szerokość, 266 mm wysokość

- posiadająca właściwości wygłuszające