**Utwardzenie placu zabaw: Dostawa i montaż**

Nawierzchnia powierzchni zabudowy wykonana z zabezpieczonej nawierzchni o parametrach:

Grubość min 30 mm

Kolor czerwony

Wymagany certyfikat PZH

Antypoślizgowość, przepuszczanie wody

Wymiary zgodne z powierzchnią zabudowy placu zabaw, przewidzianą przez producenta

Obrzeża z bezpiecznych profili.

**Plac zabaw – 1szt. Dostawa i montaż**

Typ: duża ślizgawka, domek

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017 oraz PN-EN 1176-3:2017-12

Wymiary min. 244x125 cm

Wysokość min 220 cm

Wysokość upadku: maks. 60 cm

Powierzchnia zabudowy min 494x425 cm

Konstrukcja: profile stalowe okrągłe o różnej średnicy

Wykończenie: płyta HDPE, HPDE anty-skid, blacha nierdzewna, linia zbroja