**Regały magazynowe do archiwum**

* Elementy nośne (słupy i półki) profilowane są z blach, lakierowane farbami proszkowymi (RAL 7035 – jasny popiel)
* Wymiary: wys. 2500 mm, szer. 900 mm, gł. 400 mm – 7 półek
* Grubość blachy: słup – min. 1.8 mm, półka – min. 0.8 mm
* Zawierają ograniczniki tylne i boczne
* Max obciążenie półki: min. 100 kg
* Max obciążenie regału: min. 600 kg
* Montaż odbywa się z udziałem śrub i nakrętek, regał posiada stopki
* Gwarancja min. 24 miesiące

Zdjęcie poglądowe.

