Demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach w zakresie:

* Demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz osprzętu
* Demontaż punktów PEL (68 x gniazdo 230V DATA, 34 x gniazdo komputerowe RJ45)
* Demontaż korytek kablowych

Montaż instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem oraz przedmiarem robót:

* Montaż opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego
* Montaż opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego
* Montaż łączników oświetleniowych
* Wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod obwody oświetleniowe
* Ponowny montaż wcześniej zdemontowanych gniazd 230V DATA oraz gniazd komputerowych RJ45
* Wykonanie pomiarów transmisyjnych oraz pomiarów elektrycznych