Nr sprawy WL.321.1.2024.AJZałącznik nr 5 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Pickup w kolorze srebrnym metalizowanym.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Samochód** |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać następujące wymogi. |
|  | -Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2023.-Silnik: pojemność skokowa: minimum. 2500 cm3 -Rodzaj paliwa: olej napędowy;-Moc silnika: minimum. 130 KM;-Automatyczna skrzynia biegów,-Pojazd musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin minimum - norma Euro 6, -nadwozie: zamknięte typu „Pickup”, kabina czteroosobowa, czterodrzwiowa, w kolorze srebrnym metalizowanym; -zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia dodatkowego nie mogą powodować utraty ani ograniczać gwarancji pojazdu.  |
| 1.2 |  **Wyposażenie minimalne:** |
|  | -**system zapobiegający blokowaniu się kół w trakcie hamowania,**-elektroniczny rozdział siły hamowania,-**elektroniczny program stabilizacji**,-wspomaganie układu kierowniczego,-skrzynia biegów automatyczna,-poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera-elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,-centralny zamek sterowany z pilota,-regulacja kolumny kierownicy na wysokość,-regulowane przełączanie napędu ( szosa/teren-4x2 lub 4x4), bądź napęd stały 4x4,-Hak holowniczy z możliwością uciągu przyczepy o masie całkowitej min 2700 kg (gniazdo trzynastopinowe)-klimatyzacja manualna (półautomatyczna),-akumulator o zwiększonej pojemności przystosowany do zainstalowania dodatkowych urządzeń elektrycznych (radioodbiornik, nawigacja GPS, lampa błyskowa, radiotelefon, system monitoringu pojazdu GPS.-koło zapasowe pełnowymiarowe,-Radioodbiornik z funkcją bluetooth,-komplet dywaników gumowych, gaśnica proszkowa typu samochodowego,apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację;-Wykonawca zamontuje dodatkowe oświetlenie LED nad fotelem kierowcy i pasażera.-oświetlenie halogenowe doświetlające pojazd od tyłu zamontowane powyżejdachu pojazdu w uzgodnieniu z Zamawiającym.-Wykonawca zmontuje dodatkowo lampy halogenowe z przodu pojazduoraz orurowanie posiadające homologację zgodnie z **rozporządzeniem w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg.**-Włączanie i wyłączanie oświetlenia dodatkowego sterowane z kabiny pojazdu.-Wykonawca założy na siedzenia (przód i tył) pokrowce.-Wykonawca zamontuje dodatkowo wyciągarkę elektryczną na przodzie pojazdu umożliwiającą udźwig minimum 6 ton.-dodatkowo w pojeździe wykonawca zamontuje instalację12V umożliwiającą podłączenie radiostacji samochodowej MotorolaMTM-700 pracującej w systemie „TETRA” oraz zamontuje antenę wraz z instalacją pracującą na częstotliwości 400-430 MHz. obsługującą system TETRA.Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zamontuje dodatkowo mocowanie do radiostacji motorola MTM-700.-Lusterka elektryczne z podgrzewaniem,-Obręcze kół ze stopów lekkich z oponami letnimi rok produkcji opon niewcześniej niż 2023.-Dodatkowo komplet opon zimowych na felgach ze stopów lekkich rok produkcji opon nie wcześniej niż 2023,-Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia,-Tempomat,-Wykonawca zmontuje dodatkowo lampy halogenowe z przodu pojazduoraz orurowanie posiadające homologację zgodnie **rozporządzeniem w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg.** |
| **2** | **oznakowanie:** |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania dla pojazdów uprzywilejowanych określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022.)samochód straży gminnej (miejskiej), powinien:1) mieć srebrną barwę nadwozia;2) być oznakowany:a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,c) odblaskowym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,d) świetlnym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie [art. 21 ust. 2](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/straze-gminne-16798909/art-21) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021.1763 t.j.).3.  Na pojazdach, o których mowa w pkt. 1 i 2, można umieszczać w tylnej części boków pojazdu, symetrycznie po obu jego stronach, oraz z tyłu pojazdu inne oznaczenia określające ich przynależność do określonej komórki organizacyjnej straży gminnej (miejskiej) lub numer telefonu kontaktowego danej straży; oznaczenia i numer telefonu kontaktowego powinny mieć barwę żółtą.-**oznakowanie pojazdu należy wykonać z foli fluorescencyjnej.** |
| 2.1 | **Wykonawca przed wydaniem pojazdu** |
|  | wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu. |
| **3** | **Do wydawanego pojazdu wykonawca dołączy:** |
|  | -książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim,-świadectwo zgodności WE,-instrukcję obsługi w języku polskim,-zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (pojazdy uprzywilejowane).-inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. |
| **4** | **Wykonawca oświadcza:** |
|  | Że samochód będący przedmiotem dostawy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. Musi spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 j.t.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. |
| **5** | **Zabudowa części bagażowej** |
|  | Część bagażowa zabudowana roletą przesuwną (manualną). Przedział bagażowy pełni funkcję miejsca na przewóz czterech kanistrów z paliwem. Wykonawca dodatkowo wyposaży część bagażową w cztery kanistry dostosowane do przewozu paliwa oraz wykona mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się kanistrów w części bagażowej.  |
| **6** | **Gwarancja**  |
|  | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia to jest pojazd objęty był gwarancją na okres:-minimum 24 miesiące lub 100 000 tysięcy kilometrów od daty sprzedaży na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (w tym zawieszenie),-minimum 36 miesięcy od daty sprzedaży na powłokę lakierniczą,-minimum 60 miesięcy od daty sprzedaży na perforację nadwozia,-minimum 24 miesiące na lampę z generatorem głosowym oraz wszystkie elementy zabudowy pojazdu. |
| **7** | **Wymagania**  |
|  | Zamawiający wymaga aby naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia odbywały się na terenie miasta Wrocławia. |
| **8** | **Wykonawca zobowiązany jest**  |
|  | dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej pojazdu (załącznik nr 2 do SWZ).  |
| **9**  | **Doposażenie pojazdu** |
|  | Wykonawca doposaży dodatkowo pojazd w:-Dwie pary woderów rozmiar 43,-Dwie pary woderów rozmiar 45,-Wyciągarkę elektryczną 12V przenośną udźwig minimum 2 tony,-Latarki ręczne LED 4 szt. (z możliwością ładowania) natężenie światła minimum 2500 lm  |