[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
pr=SEKO Prix	1.1
pe=10
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	
[STRONA TYT]
dt=24.06.2024 r.
ni=Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
ai=ul. Marcinkowskiego 12-14,85-056 Bydgoszcz
nw=
aw=
nb=Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie
ab=ul. Bydgoska 9,86-070 Ostromecko
br=Budowlana
nk=mgr inż.  Anna Żmuda
npn=

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0.00	1
nm=10
op=0	0	0

[GRUPY RMS]
gr=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gm=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gs=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnicy gr.I 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=029

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Murarze gr.II 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=020

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Kopacze kat. 5 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=012

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R) 
jm=%	147
ce=0.00
id=9999998

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00017

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WEWNĘTRZNE - przebicia przez ściany 
ops=
id=
je=0.00	

[ELEMENT 2]
na=Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni (Stary dział 1.7) 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
pd=	
jm=otwór	000
op=0	0	0	0	0	0
ob=9.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.00	1	9	

[RMS 1]
nz=2.79
np=0

[POZYCJA]
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
pd=	
jm=otwór	000
op=0	0	0	0	0	0
ob=12.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=12.00	1	12	

[RMS 1]
nz=1.22
np=0

[POZYCJA]
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
pd=	
jm=otwór	000
op=0	0	0	0	0	0
ob=9.00
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.00	1	9	

[RMS 1]
nz=0.28
np=0

[POZYCJA]
na=Przebicie muru z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory w ścianach zewnetrznych z dużych głazów 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.489
nsn=
krn=7.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.342	1	0.99*0.69*0.5	
wo=0.752	1	1.09*0.69*0.5*2	
wo=0.107	1	0.85*0.42*0.3	
wo=0.288	1	0.6*0.6*0.8	

[RMS 2]
nz=4.00
np=0

[RMS 1]
nz=10.8000000000000016
np=0

[POZYCJA]
na=Usunięcie z piwnic budynku gruzu 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.9109999999999994
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.489	1	1.489	
wo=0.991	1	0.85*(0.42*0.3)+0.61*(3.14*0.18*0.18*4+0.39*0.75+0.6*0.45+0.6*0.8)	
wo=1.381	1	0.45*(3.14*0.19*0.19*2+3.14*0.25*0.25+0.5*0.45+0.82*0.33*2+0.69*0.45*2+3.14*0.075*0.075*4+1.25*0.95)	
wo=0.05	1	0.12*(3.14*0.18*0.187+0.69*0.45)	

[RMS 3]
nz=7.10
np=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie gruzu z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na wysypisko na odległość do 1km, grunt kategorii III 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.9109999999999994
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.489	1	1.489	
wo=0.991	1	0.85*(0.42*0.3)+0.61*(3.14*0.18*0.18*4+0.39*0.75+0.6*0.45+0.6*0.8)	
wo=1.381	1	0.45*(3.14*0.19*0.19*2+3.14*0.25*0.25+0.5*0.45+0.82*0.33*2+0.69*0.45*2+3.14*0.075*0.075*4+1.25*0.95)	
wo=0.05	1	0.12*(3.14*0.18*0.187+0.69*0.45)	

[RMS 3]
nz=3.75
np=0

[RMS 4]
nz=2.50
np=0

[RMS 5]
nz=0.438
np=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie gruzu z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na wysypisko, grunt kategorii III - dodatek za każde rozpoczęte 0,5km ponad 1km do 15 km 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.9109999999999994
nsn=
krn=28.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.489	1	1.489	
wo=0.991	1	0.85*(0.42*0.3)+0.61*(3.14*0.18*0.18*4+0.39*0.75+0.6*0.45+0.6*0.8)	
wo=1.381	1	0.45*(3.14*0.19*0.19*2+3.14*0.25*0.25+0.5*0.45+0.82*0.33*2+0.69*0.45*2+3.14*0.075*0.075*4+1.25*0.95)	
wo=0.05	1	0.12*(3.14*0.18*0.187+0.69*0.45)	

[RMS 5]
nz=0.035
np=0

[POZYCJA]
na=Utylizacja usuwanych materiałów 
pd=	
jm=t	034
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
cj=0.00
kj=0	0	0
cjw=0.00	PLN
ob=7.04
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.04	1	3.911*1.8	
