[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
pr=SEKO Prix	1.1
pe=10
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	
[STRONA TYT]
dt=
ni=
ai=
nw=
aw=
nb=
ab=
br=
nk=mgr inż.  Anna Żmuda
npn=

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0.00	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0.00	1
nm=10
op=0	0	0

[GRUPY RMS]
gr=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gm=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gs=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnicy gr.I 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=029

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Betoniarze gr.II 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=002

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000006

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M) 
jm=%	147
ce=0.00
id=9999999

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Cieśle gr.II 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=005

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000016

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000017

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
jm=kg	033
ce=0.00
id=0000042

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00017

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Zbrojarze gr.II 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=046

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm 
jm=kg	033
ce=0.00
id=0000090

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00011

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00006

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00004

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00022

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Murarze gr.III 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=021

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym. 25x25x14 cm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000011

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym. 25x12x14 cm 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000010

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-20 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000129

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 
jm=szt	020
ce=0.00
id=0000012

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000130

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Murarze gr.II 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=020

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=Dekarze gr.II 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=007

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania 
jm=kg	033
ce=0.00
id=0000096

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza 
jm=kg	033
ce=0.00
id=0000058

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 
jm=m2	050
ce=0.00
id=0000069

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Drewno opałowe 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000020

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000019

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Zaprawa cementowa m. 80 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000132

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej 
jm=kg	033
ce=0.00
id=0000063

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=Blacharze gr.II 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=004

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester 
jm=m2	050
ce=0.00
id=0000009

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 
jm=kg	033
ce=0.00
id=0000103

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Tynkarze gr.III 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=041

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła wapienna 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000131

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna m.15 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000133

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna m.50 
jm=m3	060
ce=0.00
id=0000134

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15 t 
jm=m-g	148
ce=0.00
id=00023

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=Kopacze kat. 5 
jm=r-g	149
ce=0.00
id=012

[RMS ZEST 40]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R) 
jm=%	147
ce=0.00
id=9999998

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY  ZEWNĘTRZNE - obudowa wyrzutni terenowej 
ops=
id=
je=0.00	

[ELEMENT 2]
na=Wyrzutnia terenowa 
ops=
id=
je=0.00	

[POZYCJA]
na=Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=7.956
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.956	1	1.3*(1.3+0.5)*(2.9+0.5)	

[RMS 1]
nz=2.3016
np=0

[POZYCJA]
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=0.377
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.377	1	1.3*2.9*0.1	

[RMS 2]
nz=2.79
np=0

[RMS 1]
nz=2.4700000000000003
np=0

[RMS 3]
nz=1.03

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[POZYCJA]
na=Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=0.594
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.594	1	1.1*2.7*0.2	

[RMS 2]
nz=0.61
np=0

[RMS 5]
nz=0.14
np=0

[RMS 1]
nz=1.93
np=0

[RMS 3]
nz=1.0149999999999998

[RMS 6]
nz=0.002

[RMS 7]
nz=0.001

[RMS 8]
nz=0.02

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 9]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 
pd=	
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
ob=0.146
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.146	1	1.1*2.7*2*20*1.23/1000	

[RMS 10]
nz=42.88
np=0

[RMS 11]
nz=1002.00

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 12]
nz=4.30
np=0

[RMS 13]
nz=5.80
np=0

[RMS 14]
nz=4.80
np=0

[RMS 15]
nz=0.80
np=0

[RMS 9]
nz=1.60
np=0

[POZYCJA]
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.815
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.815	1	(2.7*2+0.6*2)*0.25*1.1	

[RMS 16]
nz=3.26
np=0

[RMS 1]
nz=2.31
np=0

[RMS 17]
nz=73.30

[RMS 18]
nz=46.90

[RMS 19]
nz=0.18

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[POZYCJA]
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=9.438
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.438	1	(2.7*2+0.6*2)*1.43	

[RMS 16]
nz=1.03
np=0

[RMS 5]
nz=0.11
np=0

[RMS 1]
nz=1.18
np=0

[RMS 20]
nz=92.70

[RMS 21]
nz=0.084

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.65
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	(2.7*2+0.6*2)*0.25	

[RMS 22]
nz=0.1061
np=0

[RMS 23]
nz=0.1907
np=0

[RMS 1]
nz=0.3694
np=0

[RMS 24]
nz=0.30

[RMS 25]
nz=3.00

[RMS 26]
nz=2.2999999999999997

[RMS 27]
nz=0.09

[RMS 21]
nz=0.0212

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 9]
nz=0.0136
np=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=7.26
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.26	1	(2.7*2+0.6*2)*1.1	

[RMS 23]
nz=0.1289
np=0

[RMS 1]
nz=0.1662
np=0

[RMS 24]
nz=0.30

[RMS 25]
nz=1.60

[RMS 26]
nz=1.1499999999999998

[RMS 27]
nz=0.052

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 15]
nz=0.0098
np=0

[RMS 9]
nz=0.0077
np=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=7.26
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.26	1	(2.7*2+0.6*2)*1.1	

[RMS 23]
nz=0.0525
np=0

[RMS 1]
nz=0.0821
np=0

[RMS 25]
nz=1.30

[RMS 26]
nz=1.1499999999999998

[RMS 27]
nz=0.04

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 15]
nz=0.0067
np=0

[RMS 9]
nz=0.0059
np=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.65
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	(2.7*2+0.6*2)*0.25	

[RMS 22]
nz=0.1061
np=0

[RMS 23]
nz=0.1907
np=0

[RMS 1]
nz=0.3694
np=0

[RMS 24]
nz=0.30

[RMS 25]
nz=3.00

[RMS 26]
nz=2.2999999999999997

[RMS 27]
nz=0.09

[RMS 21]
nz=0.0212

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 9]
nz=0.0136
np=0

[POZYCJA]
na=Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.97
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	(2.7*1.1)	

[RMS 2]
nz=0.1159
np=0

[RMS 5]
nz=1.166
np=0

[RMS 1]
nz=0.7945
np=0

[RMS 3]
nz=0.082

[RMS 28]
nz=0.00203

[RMS 6]
nz=0.00439

[RMS 7]
nz=0.001

[RMS 8]
nz=0.274

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 15]
nz=0.1361
np=0

[RMS 9]
nz=0.0134
np=0

[POZYCJA]
na=Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.97
nsn=
krn=2.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	(2.7*1.1)	

[RMS 2]
nz=0.0176
np=0

[RMS 1]
nz=0.0323
np=0

[RMS 3]
nz=0.0102

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 15]
nz=0.0153
np=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 
pd=	
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
ob=0.146
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.146	1	1.1*2.7*2*20*1.23/1000	

[RMS 10]
nz=42.88
np=0

[RMS 11]
nz=1002.00

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 12]
nz=4.30
np=0

[RMS 13]
nz=5.80
np=0

[RMS 14]
nz=4.80
np=0

[RMS 15]
nz=0.80
np=0

[RMS 9]
nz=1.60
np=0

[POZYCJA]
na=Wylewka betonowa ze spadkiem 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=2.97
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	(2.7*1.1)	

[RMS 2]
nz=0.2714
np=0

[RMS 1]
nz=0.085
np=0

[RMS 29]
nz=0.0206

[RMS 30]
nz=0.07

[RMS 27]
nz=0.0024

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 15]
nz=0.0309
np=0

[RMS 9]
nz=0.0003
np=0

[POZYCJA]
na=Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=4.34
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=4.34	1	(3.1*1.4)	

[RMS 31]
nz=0.9843
np=0

[RMS 1]
nz=0.9594
np=0

[RMS 32]
nz=1.1000000000000002

[RMS 33]
nz=0.029

[RMS 29]
nz=0.001

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 9]
nz=0.0069
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 
pd=	
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
ob=10.868
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=10.868	1	(2.7*2+1.1*2)*1.43	

[RMS 34]
nz=0.8266
np=0

[RMS 1]
nz=0.0567
np=0

[RMS 35]
nz=0.0028

[RMS 36]
nz=0.0211

[RMS 37]
nz=0.0006

[RMS 4]
nz=1.50
np=0

[RMS 38]
nz=0.1082
np=0

[POZYCJA]
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii IV 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=4.0150000000000006
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.956	1	1.3*(1.3+0.5)*(2.9+0.5)	
wo=-0.377	1	-0.377	
wo=-0.594	1	-0.594	
wo=-2.97	1	-1.1*2.7*1	

[RMS 1]
nz=1.6483
np=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie ziemi z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na wysypisko na odległość do 1km, grunt kategorii III 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.9410000000000006
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.956	1	1.3*(1.3+0.5)*(2.9+0.5)	
wo=-4.015	1	-4.015	

[RMS 39]
nz=3.75
np=0

[RMS 40]
nz=2.50
np=0

[RMS 9]
nz=0.438
np=0

[POZYCJA]
na=Wywiezienie ziemi z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na wysypisko, grunt kategorii III - dodatek za każde rozpoczęte 0,5km ponad 1km do 15 km 
pd=	
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
ob=3.9410000000000006
nsn=
krn=28.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.956	1	1.3*(1.3+0.5)*(2.9+0.5)	
wo=-4.015	1	-4.015	

[RMS 9]
nz=0.035
np=0

[POZYCJA]
na=Utylizacja usuwanych materiałów 
pd=	
jm=t	034
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
cj=0.00
kj=0	0	0
cjw=0.00	PLN
ob=6.306
nsn=
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.306	1	3.941*1.6	
